|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  **Przedmiotem zamówienia jest** samochód fabrycznie nowy, 9 osobowy (kierowca i 8 pasażerów) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim  MARKA…………………………………….  MODEL……………………………………. | | | |
|  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | | Opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia – wypełnia wykonawca | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Warunki wymagane przez zamawiającego dla samochodu | Spełnia  TAK/NIE | Warunki oferowane przez Wykonawcę dla samochodu **podać/opisać** |
|  | Rok produkcji | 2021/2022 |  |  |
|  | **Układ napędowy:** | |  |  |
|  | Rodzaj silnika | Silnik wysokoprężny typu Diesel |  |  |
|  | Pojemność silnika | Minimum 1900 cm3 |  |  |
|  | Moc silnika | Minimum 75 kW (kilowat) |  |  |
|  | Wymogi techniczne pojazdu dotyczące czynników oddziaływania na środowisko: | Wielkość zużywanej energii / zużycie paliwa w cyklu jazdy mieszanej nie większe niż 9 litrów/100 km  Poziom emisji spalin wg normy EURO 6 |  |  |
|  | Skrzynia przekładniowa | minimum 5-cio stopniowa skrzynia biegów manualna |  |  |
|  | Układ kierowniczy | wspomagany  z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach |  |  |
|  | Napęd | Oś przednia |  | . |
|  | Rozstaw osi | min 3000 mm |  |  |
|  | Koła i ogumienie | Minimum 15", założone opony zimowe,  dodatkowo komplet 4 opon letnich  z felgami – wszystkie opony  oraz felgi fabrycznie nowe; |  |  |
|  | **Nadwozie** | |  |  |
|  | Nadwozie przystosowane do przewożenia 9 osób | Wersja fabryczna |  |  |
|  | Nadwozie | Przeszklona cała część pasażerska /okna w ścianach i drzwiach przesuwnych |  |  |
|  | Drzwi boczne w części pasażerskiej | Prawe przesuwne |  |  |
|  | Drzwi tylne | Dwuskrzydłowe |  |  |
|  | Kolor nadwozia | Do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |
|  | **Układ hamulcowy** | |  |  |
|  | Hamulce | Tarczowe z przodu i tyłu |  |  |
|  | Systemy poprawiające bezpieczeństwo | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) |  |  |
|  | Układ hamulcowy – wspomagany elektronicznie | ABS, EBD |  |  |
|  | **Wyposażenie** | |  |  |
|  | Lusterka boczne | Elektryczne sterowanie i podgrzewanie |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne | Przednie światła przeciwmgielne |  |  |
|  | Poduszki powietrzne | przednia dla kierowcy i pasażera |  |  |
|  | Szyby przednie | podnoszone elektrycznie; |  |  |
|  | Klimatyzacja | TAK  Oddzielnie dla kabiny kierowcy i pasażerskiej |  |  |
|  | Ogrzewanie | Dogrzewacz (dodatkowe ogrzewanie postojowe pojazdu – działanie niezależne od pracy silnika) |  |  |
|  | Radioodtwarzacz | Dowolna marka |  |  |
|  | Pozostałe akcesoria samochodowe: | gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |  |
|  | **Zabezpieczenie przed kradzieżą:** | |  |  |
|  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem wszystkich drzwi | Tak |  |  |
|  | Immobiliser | Tak |  |  |
|  | Autoalarm | Akceptowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe |  |  |
|  | **Gwarancja** | |  |  |
|  | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów | minimum 24 m-ce |  |  |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą | minimum 24 m-ce |  |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia | minimum 24 m-ce |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | dostępny na terenie całego kraju |  |  |
|  | **Przewóz niepełnosprawnego na wózku** | |  |  |
|  | Najazdy | - szyny najazdowe |  |  |
|  | Stanowisko wózka inwalidzkiego | szyny podłogowe i pasy do mocowania osoby na wózku inwalidzkim |  |  |
|  | instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózku inwalidzkim  najazdem szynowym | Tak |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu | oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |
|  | Pozostałe wyposażenie | - dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu  - stopnień pomocniczy do wsiadania i wysiadania - w czasie jazdy schowany pod nadwoziem pojazdu, wysuwany elektrycznie.  - kamera samochodowa (rejestrator jazdy) - sygnał cofania w pojeździe |  |  |
|  | **Dokumenty, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z pojazdem:** | |  |  |
|  | W dniu odbioru samochodu należy dostarczyć następujące dokumenty: | - instrukcję obsługi w języku polskim;  - książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji  i serwisu;  - książkę przeglądów serwisowych;  - świadectwo homologacji pojazdu  i świadectwo homologacji przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; |  | . |

............................................. ................................................................  
/miejscowość i data/ /czytelny podpis osób upoważnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy/