Załącznik nr 5

do umowy z dnia …….…….

**Protokół odbioru pakietu naprawczego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części** | **Ilość** | **Tak** | **Nie** |
| 1. | Szyba czołowa (przednia  | 2 szt. |  |  |
| 2. | Szyba tylna  | 1 szt. |  |  |
| 3. | Szyba boczna lewa kabiny motorniczego  | 1 szt. |  |  |
| 4. | Szyba boczna prawa kabiny motorniczego  | 1 szt. |  |  |
| 5. | Szyba boczna przedziału pasażerskiego | 1 szt. |  |  |
| 6. | Szyba drzwiowa – każdego rodzaju  | 1 szt. |  |  |
| 7. | Lampa przednia (prawa/lewa) kompletna | 2 szt. |  |  |
| 8. | Lampa tylna (prawa/lewa) kompletna | 2 szt. |  |  |
| 9. | Lampa boczna kierunkowskazu  | 1 szt. |  |  |
| 10. | Zderzak czołowy kompletny (przód/tył) wraz z osłoną elastyczną | 2 szt. |  |  |
| 11. | Klapy czołowe nad zderzakiem wraz z elementami mocującymi (o ile występują jako oddzielne elementy) | 1 szt. |  |  |
| 12. | Osłona sprzęgu (tył/przód) | 1 szt. |  |  |
| 13. | Odgarniacz czołowy kompletny | 2 szt. |  |  |
| 14.\* | Elementy poszycia pasa dolnego od czoła (przodu) tramwaju do pierwszych drzwi (dotyczy prawej i lewej strony pojazdu) | 1 kpl. |  |  |
| 15.\* | Elementy poszycia pasa dolnego od pierwszych drzwi tramwaju do ostatnich, bez klap osłonowych wózków (dotyczy prawej i lewej strony pojazdu) | 1 kpl. |  |  |
| 16.\* | Elementy poszycia pasa dolnego od tyłu tramwaju do najbliższych drzwi (dotyczy prawej i lewej strony pojazdu) | 1 kpl. |  |  |
| 17. | Klapa boczna osłonowa wózka kompletna (wraz z elementami mocującymi) | 2 szt. |  |  |
| 18. | Skrzydło drzwi kompletne | 1 szt. |  |  |
| 19. | Drzwi wewnętrzne kabiny motorniczego  | 1 szt. |  |  |
| 20. | Wycieraczka kompletna z mechanizmem napędowym i spryskiwaczem szyby | 2 kpl |  |  |
| 21. | Ramię wycieraczki | 2 szt. |  |  |
| 22. | Zbiornik spryskiwacza wycieraczki | 2 szt. |  |  |
| 23. | Lustro zewnętrzne kompletne z elementami mocującymi | 2 szt. |  |  |
| 24. | Elementy piasecznicy (komplet elementów od wylotu zbiornika do dyszy wysypowej) | 4 kpl. |  |  |
| 25. | Hamulec szynowy z elementami zawieszenia | 2 szt. |  |  |
| 26. | Amortyzator wózka | 1 szt. |  |  |
| 27. | Czujnik pomiaru predkości | 1 szt. |  |  |
| 28. | Dzwonek zewnętrzny | 1 szt. |  |  |
| 29. | Nastawnik jazdy kompletny | 1 szt. |  |  |

\* - w zależności od budowy oferowanego tramwaju, należy dostarczyć gotowe panele poszycia (polakierowane) jeżeli producent przewidział ich mocowanie poprzez wklejanie lub przykręcanie do konstrukcji szkieletu pudła lub dopasowane blachy poszycia, które wymagają mocowania za pomocą spawania.