**

*Załącznik nr 2.1. do SWZ*

**FORMULARZ OFERTOWY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**

**Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Spichlerza nr 57 w ramach projektu „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane** (Należy podać parametr lub potwierdzić spełnienie przez oferowany sprzęt i wyposażenie parametrów wymaganych przez Zamawiającego wpisując „Tak”) | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto w PLN** | **Wartość brutto w PLN** | **Stawka VAT w %** |
| 1. | Lada - z pozycji 1a) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | wykonana na zamówienie indywidualne |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | kształtem przypominająca część elipsy |  |
|  | całkowicie zabudowana od strony zewnętrznej |  |
|  | składająca się z blatu górnego, blatu roboczego i szafki na przechowywanie dokumentów pod blatem roboczym |  |
|  | blat górny i blat roboczy w kształcie części elipsy |  |
|  | w blacie roboczym wykonany otwór na kable, miejsce wycięcia otworu ustalone z Zamawiającym na etapie montażu |  |
|  | grubość blatów (roboczego i górnego): min. 18 mm |  |
|  | szafka do wysokości blatu roboczego (drzwi jednoskrzydłowe) umiejscowiona po prawej stronie lady |  |
|  | wymiary szafki – szerokość: min. 35 cm, maks. 45 cm |  |
|  | wymiary szafki – głębokość: dostosowana do wymiarów blatu roboczego |  |
|  | szafka wyposażona w jedną półkę |  |
|  | szafka zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor lady określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 230 cm, maks. 250 cm |  |
|  | wymiary – wysokość do blatu roboczego: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
|  | wymiary – wysokość do blatu górnego: min. 100 cm, maks. 120 cm |  |
|  | wymiary – głębokość blatu roboczego (płaszczyzny roboczej): min. 60 cm, maks. 70 cm |  |
|  | wymiary – głębokość blatu górnego: min. 20 cm, maks. 30 cm |  |
| 2. | Lada podawczo - wystawiennicza - z pozycji 1b) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | grubość elementów konstrukcji: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | w formie otwartego regału z półkami (bez tylnej ściany), który wypełni w pomieszczeniu przestrzeń pod oknem i obok niego (stąd różne wysokości i szerokości) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | dopuszcza się, aby składała się z dwóch elementów |  |
|  | wymiary – szerokość tzw. elementu nr 1: min. 80 cm, maks. 85 cm |  |
|  | wymiary – wysokość tzw. elementu nr 1: min. 170 cm, maks. 200 cm |  |
|  | wymiary – szerokość tzw. elementu nr 2: min. 70 cm, maks. 75 cm |  |
|  | wymiary – wysokość tzw. elementu nr 2: min. 90 cm, maks. 100 cm |  |
|  | wymiary – głębokość regału: min. 35 cm, maks. 50 cm |  |
|  | ilość półek tzw. elementu nr 1: min. 6, maks. 8 |  |
|  | ilość półek tzw. elementu nr 2: min. 3, maks. 4 |  |
| 3. | Krzesło, krzesło biurowe - z pozycji 2a) OPZ | szt. | 85 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: m.in. pomieszczenie biurowe, sala konferencyjna |  |
|  | chromowana konstrukcja |  |
|  | ergonomiczne |  |
|  | posiadające oparcie |  |
|  | możliwość sztaplowania krzeseł |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: min. 45 cm, maks. 50 cm |  |
|  | szerokość siedziska: min. 40 cm |  |
|  | tapicerowane |  |
|  | materiał tapicerki: tkanina odporna na ścieranie |  |
|  | kolor tapicerki określony w palecie kolorów NCS jako**:** S 3020-G70Y lub S 3020-G60Y lub S 3020-G50Y lub S 3010-G70Y lub S 3010-G60Y |  |
| 4. | Krzesła - z pozycji 2b) OPZ | szt. | 12 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: kawiarenka gastronomiczna |  |
|  | posiadające oparcie |  |
|  | posiadające podłokietniki |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: min. 45 cm, maks. 50 cm |  |
|  | szerokość siedziska: min. 40 cm |  |
|  | twarde, tapicerowane siedzisko |  |
|  | materiał tapicerki: tkanina odporna na ścieranie |  |
|  | kolor tapicerki określony w palecie kolorów NCS jako**:** S 3020-G70Y lub S 3020-G60Y lub S 3020-G50Y lub S 3010-G70Y lub S 3010-G60Y |  |
|  | materiał elementów konstrukcji krzesła: metal lub drewno |  |
|  | kolor elementów konstrukcji krzesła: czarny lub szary lub stalowy |  |
| 5. | Fotel, fotel biurowy - z pozycji 3a) OPZ | szt. | 4 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: m.in. pomieszczenie biurowe |  |
|  | obrotowe |  |
|  | na 5 kółkach |  |
|  | z możliwością regulowania wysokości fotela i oparcia |  |
|  | z możliwością regulowania nachylenia oparcia |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: min. 40 cm |  |
|  | szerokość siedziska: min. 40 cm |  |
|  | tapicerowane |  |
|  | materiał tapicerki oparcia: tkanina lub siatka |  |
|  | materiał tapicerki siedziska: tkanina |  |
|  | kolor tapicerki określony w palecie kolorów NCS jako**:** S 3020-G70Y lub S 3020-G60Y lub S 3020-G50Y lub S 3010-G70Y lub S 3010-G60Y |  |
|  | materiał elementów konstrukcji fotela: nylon lub aluminium lub nylon i aluminium |  |
|  | kolor elementów konstrukcji fotela: czarny lub stalowy |  |
| 6. | Fotele - z pozycji 3b) OPZ | szt. | 4 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: kawiarenka gastronomiczna |  |
|  | wysokość siedziska od podłoża: min. 39 cm, maks. 50 cm |
|  | szerokość siedziska: min. 40 cm |
|  | tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki stanowiące razem jedną całość |
|  | materiał tapicerki: tkanina odporna na ścieranie |
|  | kolor tapicerki określony w palecie kolorów NCS jako**:** S 3020-G70Y lub S 3020-G60Y lub S 3020-G50Y lub S 3010-G70Y lub S 3010-G60Y |
|  | materiał elementów konstrukcji fotela: metal lub drewno |
|  | kolor elementów konstrukcji fotela: czarny lub szary lub stalowy |
| 7. | Stolik - z pozycji 4a) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | kolor określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | kwadratowy o wymiarach (szerokość, głębokość): 70 cm x 70 cm |  |
|  | wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
| 8. | Stół - z pozycji 4b) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | okrągły o średnicy 80 cm |  |
|  | wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
| 9. | Stół - z pozycji 4c) OPZ | szt. | 8 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: kawiarnia gastronomiczna |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | kwadratowy o wymiarach (szerokość, głębokość): 80 cm x 80 cm |  |
|  | wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
| 10. | Szafa - z pozycji 5a) OPZ | szt. | 2 |  |  |  |
|  | materiał: płyta meblowa laminowana lub płyta meblowa melaminowana |  |
|  | ilość półek: min. 4 |  |
|  | regulowane półki |  |
|  | drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  | zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 80 cm, maks. 90 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 175 cm, maks. 195 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 35 cm, maks. 45 cm |  |
| 11. | Szafa - z pozycji 5b) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | materiał: płyta meblowa laminowana lub płyta meblowa melaminowana |  |
|  | drzwi trzyskrzydłowe |  |
|  | podzielona na dwie części: jedna część szafy (drzwi jednoskrzydłowe, szerokość min. 55 cm, maks. 65 cm) z drążkiem do powieszenia odzieży, nad drążkiem półka z możliwością regulacji wysokości, możliwość zamontowania półki na wysokości min. 35 cm od góry szafy, w drugiej części szafy (drzwi dwuskrzydłowe) min. 4 regulowane półki |  |
|  | zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary (szerokość, głębokość): 170 cm x 60 cm |  |
|  | dopuszcza się, aby składała się z dwóch elementów celem osiągnięcia wymiarów |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 175 cm, maks. 195 cm |  |
| 12. | Szafa - z pozycji 5c) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | ilość pólek: min. 4 |  |
|  | regulowane półki |  |
|  | drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  | zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 80 cm, maks. 90 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 175 cm, maks. 195 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 35 cm, maks. 45 cm |  |
| 13. | Szafa - z pozycji 5d) OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | ilość półek: 2 |  |
|  | regulowane półki |  |
|  | drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  | zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 60 cm, maks. 80 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 100 cm, maks. 120 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 40 cm, maks. 45 cm |  |
| 14. | Kosz na śmieci - z pozycji 6 OPZ | szt. | 9 |  |  |  |
|  | materiał: plastik |  |
|  | pojemność: min. 16 l. |  |
|  | kolor: szary |  |
| 15. | Szafka na klucze - z pozycji 7 OPZ | szt. | 2 |  |  |  |
|  | materiał: metal |  |
|  | drzwi zamykane na cylindryczny zamek |  |
|  | możliwość powieszenia 40 kluczy w jednej szafce |  |
|  | zawiera zestaw montażowy do zamontowania na ścianie |  |
|  | zawiera ponumerowane naklejki do oznaczania haczyków |  |
| 16. | Wieszaki - z pozycji 8a) OPZ | szt. | 10 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: m.in. pomieszczenie biurowe, sala konferencyjna |  |
|  | materiał konstrukcji: drewno lub stal |  |
|  | kolor konstrukcji: czarny lub szary lub stalowy lub czarno-stalowy |  |
|  | stojący |  |
|  | minimum 8 haków na ubrania |  |
|  | wysokość: min. 170 cm |  |
| 17. | Wieszaki - z pozycji 8b) OPZ | szt. | 4 |  |  |  |
|  | przeznaczenie: kawiarenka gastronomiczna |  |
|  | materiał konstrukcji stal |  |
|  | kolor konstrukcji: czarny lub szary lub stalowy lub czarno-stalowy |  |
|  | stojący |  |
|  | marmurowa podstawa |  |
|  | minimum 10 haków na ubrania |  |
|  | wysokość: min. 170 cm |  |
| 18. | Szafa skrytkowa - z pozycji 9 OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | zamykana na klucze (min. dwa komplety kluczy do każdej skrytki) |  |
|  | kolor określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | dopuszcza się, aby składała się z dwóch elementów celem osiągnięcia wymiarów |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 180 cm, maks. 200 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 180 cm, maks. 200 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 35 cm, maks. 50 cm |  |
|  | liczba skrytek: minimum 24 szt. |  |
| 19. | Biurko/stolik - z pozycji 10a) OPZ | szt. | 2 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | prosta konstrukcja, bez szuflad |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary – szerokość: maks. 120 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 60 cm, maks. 80 cm |  |
| 20. | Biurko/stolik - z pozycji 10b) OPZ | szt. | 16 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał blatu: drewno lub płyta meblowa laminowana lub płyta meblowa melaminowana |  |
|  | stelaż wykonany ze stali |  |
|  | prosta konstrukcja, bez szuflad |  |
|  | możliwość składania w pionowy sposób |  |
|  | kolor blatu: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | kolor stelażu: czarny lub szary lub stalowy |  |
|  | nogi na kółkach z funkcją blokady |  |
|  | wymiary – szerokość: maks. 120 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 60 cm, maks. 80 cm |  |
| 21. | Biurko - z pozycji 11 OPZ | szt. | 2 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: płyta meblowa laminowana lub płyta meblowa melaminowana |  |
|  | prosta konstrukcja, z szafką (na przechowywanie dokumentów) do wysokości blatu (drzwi jednoskrzydłowe) umiejscowioną po prawej stronie biurka |  |
|  | wymiary szafki – szerokość: min. 35 cm, maks. 45 cm |  |
|  | szafka wyposażona w jedną półkę |  |
|  | szafka zamykana na klucz (min. dwa komplety kluczy) |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | wymiary (szerokość, głębokość): 150 cm x 70 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
| 22. | Stół konferencyjny - z pozycji 12 OPZ | szt. | 3 |  |  |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm |  |
|  | materiał: drewno |  |
|  | prosta konstrukcja |  |
|  | możliwość składania w pionowy sposób |  |
|  | kolor: określony w palecie kolorów NCS jako: S 6010-R90B lub S 5010-R90B lub S 5005-B20G lub S 5005-B80G |  |
|  | nogi na kółkach z funkcją blokady |  |
|  | wymiary – szerokość: 140 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 70 cm, maks. 80 cm |  |
| 23. | Flipchart - z pozycji 13 OPZ | szt. | 2 |  |  |  |
|  | magnetyczny |  |
|  | ilość nóżek (stałe, nieobrotowe): min. 2 |  |
|  | lekka konstrukcja |  |
|  | suchościeralny |  |
|  | wymiary tablicy (szerokość, wysokość): 70 cm x 100 |  |
| 24. | Zestaw mebli - z pozycji 14 OPZ | szt. | 6 |  |  |  |
|  | zestaw: stół oraz dwa krzesła |  |
|  | stół w kształcie kwadratu lub okrągły |  |
|  | przeznaczenie: kawiarenka gastronomiczna – do użytku zewnętrznego, odporne na wilgoć i temperatury |  |
|  | materiał blatu: szkło lub żeliwo lub drewno lub ich połączenie |  |
|  | materiał siedziska i oparcia krzeseł: żeliwo lub drewno lub ich połączenie |  |
|  | stelaż stołu i krzeseł: stabilny, żeliwny |  |
|  | kolor blatu stołu, siedziska i oparcia krzeseł: grafitowy lub naturalny kolor drewna |  |
|  | kolor stelażu stołu i krzeseł: grafitowy lub czarny |  |
|  | wymiar krawędzi blatu lub jego średnica: 80 cm |  |
|  | wysokość siedziska krzesła od podłoża: min. 39 cm, maks. 50 cm |  |
|  | szerokość siedziska krzesła: min. 40 cm |  |
|  | wysokość stołu: min. 72 cm, maks. 80 cm |  |
| 25. | Blat roboczy - z pozycji 15 OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | wykonany na zamówienie indywidualne (rysunek nr 1) |  |
|  | materiał: stal nierdzewna |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm, maks. 40 mm |  |
|  | dokładna wysokość, na jakiej będzie montowany blat oraz dokładne rozmiary dwóch wycięć w blacie są uzależnione od wymiarów sprzętów agd zaoferowanych w trakcie osobnego postępowania, montaż blatu, jak i wykonanie wycięć nastąpi po dostawie sprzętów agd w miejscach wskazanych przez Zamawiającego |  |
|  | blat montowany na wysokości w zakresie 84 cm-86 cm |  |
|  | kompatybilny ze stołem do ekspresu (opisanym w punkcie 17 – stół do ekspresu będzie montowany w jego ciągu) |  |
|  | składający się z dwóch części |  |
|  | pierwsza część o długości 246 cm i głębokości 60 cm, z wycięciem na zlew dwukomorowy o wymiarach (szerokość, głębokość) 80 cm x 50 cm i z szafką pod zlewem o szerokości 80 cm bez półek; szafka posiadająca drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  | druga część o długości 80 cm i głębokości 60 cm z wycięciem na płytę indukcyjną o wymiarach (szerokość, głębokość) 30 cm x 55 cm i z szafką pod blatem o szerokości 80 cm z jedną półką; szafka posiadająca drzwi dwuskrzydłowe |  |
| 26. | Szafki kuchenne - z pozycji 16 OPZ | zestaw | 1 |  |  |  |
|  | wykonane na zamówienie indywidualne (rysunek nr 1) |  |
|  | wiszące |  |
|  | materiał: stal nierdzewna |  |
|  | każda z szafek zamykana na drzwi dwuskrzydłowe |  |
|  | ilość półek w szafkach: 2 |  |
|  | szafki montowane w jednym ciągu |  |
|  | pod jedną z szafek o szerokości 80 cm możliwość zamontowania okapu teleskopowego do wyciągu (okap zostanie zamontowany nad płytą grzewczą indukcyjną, zgodnie z załączonym rysunkiem) |  |
|  | dokładne wymiary wycięcia w szafce są uzależnione od wymiarów okapu zaoferowanego w trakcie osobnego postępowania (przybliżone wymiary okapu – szerokość, głębokość: 60 cm, 30 cm), wykonanie wycięcia nastąpi po dostawie sprzętu agd (płyta grzewcza indukcyjna), miejsce wycięcia otworu zostanie ustalone z Zamawiającym |  |
|  | wymiary – szerokość: dwie szafki o szerokości 80 cm i pięć szafek o szerokości 60 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: 90 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: 30 cm |  |
| 27. | Stół do ekspresu do kawy z otworem w blacie - z pozycji 17 OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | wykonany na zamówienie indywidualne (rysunek nr 1 i nr 2) |  |
|  | materiał: stal nierdzewna |  |
|  | grubość blatu: min. 18 mm, maks. 40 mm |  |
|  | kompatybilny z blatem roboczym (opisanym w punkcie 15 – stół do ekspresu będzie montowany w jego ciągu) |  |
|  | posiadający otwór na wmontowanie umywalki/zlewu jednokomorowego (stanowi własność Zamawiającego) o wymiarach (szerokość, głębokość) 60 cm x 50 cm, dokładne miejsce i wymiary wycięcia otworu zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie montażu – montaż umywalki/zlewu nie należy do zakresu wykonawcy |  |
|  | posiadający szufladę na fusy |  |
|  | pod szufladą na fusy miejsce na przechowywanie (zamykane na drzwi jednoskrzydłowe) |  |
|  | posiadający szufladę na przybory |  |
|  | pod szufladą na przybory miejsce na przechowywanie z jedną półką (zamykane na drzwi jednoskrzydłowe) |  |
|  | pod umywalką/zlewem jednokomorowym szafka zamykana na drzwi dwuskrzydłowe, w szafce zostanie zamontowany zmiękczacz i filtry do zmiękczania wody (zakup zmiękczacza i filtrów oraz ich montaż nie należy do zakresu wykonawcy) |  |
|  | wysokość szuflady na fusy i szafki na przechowywanie znajdującej się pod nią jest taka sama |  |
|  | wysokość szuflady na przybory: 10 cm |  |
|  | planowane rozmieszczenie i wymiary poszczególnych elementów zostały przedstawione na rys. nr 2 stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu szacunku |  |
|  | dokładne wymiary poszczególnych elementów oraz ich rozmieszczenie zostaną ustalone z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia |  |
|  | posiadający otwór w blacie na podłączenie ekspresu, miejsce wycięcia otworu ustalone z Zamawiającym na etapie montażu |  |
|  | wymiary - szerokość: 134 cm |  |
|  | wymiary (wysokość): min. 85 cm, maks. 90 cm – dokładna wysokość jest uzależniona od wysokości sprzętów agd zaoferowanych w trakcie osobnego postępowania |  |
|  | wymiary (głębokość): 60 cm |  |
| 28. | Szafa ubraniowa - z pozycji 18 OPZ | szt. | 1 |  |  |  |
|  | materiał: stal |  |
|  | kolor: szary |  |
|  | czterodrzwiowa szafa skrytkowa pełniąca funkcję szafy BHP |  |
|  | skrytki rozmieszczone w dwóch kolumnach, w każdej kolumnie dwie skrytki |  |
|  | skrytki zamykane na klucz (min. dwa komplety kluczy do każdego zamka) |  |
|  | każda z komór wyposażona w drążek na powieszenie ubrań |  |
|  | wszystkie drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne |  |
|  | wymiary – szerokość: min. 50 cm, maks. 70 cm |  |
|  | wymiary – wysokość: min. 160 cm, maks. 180 cm |  |
|  | wymiary – głębokość: min. 40 cm, maks. 50 cm |  |
| **Razem (cena brutto oferty)** |  | **X** |