**Wytyczne dot. tablicy informacyjnej dla zadania pn.:**

**Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu**

**1.** Tablicę należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021r., poz. 953 z późn. zm.).

(UWAGA: wytyczne m.in. w zakresie kolorów i fontów, określa pkt 3 Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. poz. 1471)

Obowiązuje wzór tablicy informacyjnej dla zadania dofinansowanego ze środków państwowego funduszu celowego. Edytowalny wzór tablicy dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

**2.** Tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Użyty materiał ma gwarantować trwałość i czytelność nadruku przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania. Nadruk odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV.

1) tablica jednostronna

2) wymiary tablicy: 180 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość)

3) treść do uzupełnienia:

[NAZWA FUNDUSZU]:

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

[Nazwa zadania]:

Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Radomiu

DATA PODPISANIA UMOWY

kwiecień 2024

UWAGA: tablica nie zawiera informacji o wartości dofinansowania i o całkowitej wartości zadania

4) oznaczenia na tablicy pełnokolorowe.

**3.** Projekt graficzny tablicy informacyjnej, przed jej realizacją, wymaga uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.

**4.** Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji zadania (W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), W MOMENCIE ROZPOCZĘCIA PRAC BUDOWLANYCH.

**5.** Wymaga się utrzymania właściwego stanu technicznego tablicy w trakcie trwania inwestycji; uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić.

**6.** KONSTRUKCJA TABLICY INFORMACYJNEJ powinna spełniać następujące warunki:

- elementy konstrukcji wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych o wymiarach min. 80x40 mm, grubość ścianki min. 2,5 mm; wszystkie zastosowane elementy muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo,

- minimalna wysokość mocowania tablicy - od podłoża do dolnej krawędzi tablicy: 2 m.

- wykonawca zobowiązany jest zapewnić projekt konstrukcji tablicy informacyjnej.