OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Kask ochronny**

* wykonany z polipropylenu oraz polietylenu,
* regulowany obwód (umożliwia dopasowanie kasku do głowy),
* posiada opaskę przeciw-potową,
* 4 punkowa więźba plastikowa.
* w komplecie pasek mocujący pod brodę oraz osłona karku wraz z mocowaniem (PCV).
* Zgodny z normą EN 397 lub równoważną.

**Nakolanniki**

* wykonane z poliestru (600D),
* zapinane na regulowany rzep,
* doposażone w grube poduszki ochronne,
* asortyment spełniający normę EN 14404 lub równoważną,
* posiadające certyfikat CE.

**Ochronniki słuchu**

* kabłąk wyposażony w poduszkę,
* regulowana długość,
* spełniają wymagania normy EN352-1,
* wygłuszenie: SNR=27dB, H=32dB, M=25Db, l=16Db,
* rozmiar uniwersalny,
* znak zgodności CE,
* kolor ciemny (czarny, granatowy, ciemnoszary); dopuszczalne elementy w kolorze niebieskim lub czerwonym.