*ZAŁĄCZNIK NR 1*

*DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO*

*NR DWNZKŚ.2710.161.2022.MP*

#  DODATKOWE INFORMACJ

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

# SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

**układ rejestracji i analizy obrazu mikroskopowego dla mikroskopu Nikon Ci-L**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wymagania minimalne** | **Oferowane (wypełnia Wykonawca)** |
| **I** | **Zestaw powinien zawierać :** |
| 1 | Łącznik z optyką do podłączenia kamery | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 2 | Kamera, kabel usb | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 3 | Oprogramowanie InSight Basic, | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| **II** | **Specyfikacja kamery:**  |
| 1 | dostosowana do mikroskopów stereoskopowych, prostych i odwróconych | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 2 | zastosowanie przy jasnych polach i technice kontrastowej | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 3 | Sensor CMOS 1/1.7 | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 4 | Rozdzielczość 12 mln pikseli | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 5 | Wielkość piksela 1,85x 1,85 μm | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 6 | Interfejs transferu danych i zasilanie: USB 3.0 | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 7 | Szybkość 20 kl/s w pełnej rozdzielczości | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| **III** | **Oprogramowanie:** |
| 1 | uzyskiwanie podglądu na żywo w różnych rozdzielczościach, zapis zdjęć oraz filmów | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 2 | kontrola parametrów pracy kamery: czasu naświetlania, balansu bieli, korekcji kolorów, | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 3 | obracanie obrazu | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 4 | wykonywanie kalibracji i zapisywanie schematów do wykorzystania w pomiarach, | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 5 | możliwość zabezpieczenia hasłem | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 6 | wykonywanie precyzyjnych pomiarów planimetrycznych w podglądzie na żywo oraz na zapisanych fotografiach, nanoszenie podziałki referencyjnej oraz wyskalowanych siatek | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 7 | automatyczne zliczanie obiektów, segmentacja, składanie zdjęć o dużej głębi ostrości | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 8 | możliwość wygenerowania raportów z pomiarów w plikach Excel, PDF, CSV oraz w formie graficznej | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 9 | nanoszenie adnotacji i komentarzy na fotografie | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| 10 | nanoszenie adnotacji i komentarzy na fotografie | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |
| **IV** | **Gwarancja min. 12 m-cy** | Należy zaznaczyć: **spełnia/nie spełnia\*** |

......................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy