**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część II**

**NAKRĘTKA M6, M8**

Kolor: Szary  
Powierzchnia ocynkowana: tak  
Rodzaj nakrętki: Mocująca  
Materiał: [Stal](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:materia%C5%82%5C%3Dstal)

System przykręcania: [Sześciokątny (heksagonalny)](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:system%20przykr%C4%99cania%5C%3Dsze%C5%9Bciok%C4%85tny%20(heksagonalny))

Szerokość klucza:6 mm dla M6, [8 mm](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:szeroko%C5%9B%C4%87%20klucza%5C%3D8%20mm) dla M8

Zabezpieczenie powierzchni: [Ocynk galwaniczny/elektrolityczny](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:zabezpieczenie%20powierzchni%5C%3Docynk%20galwaniczny%5C%2Felektrolityczny)

**PODKŁADKA M6, M8**

Do śrub metrycznych o rozmiarze: [6](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:do%20%C5%9Brub%20metrycznych%20o%20rozmiarze%5C%3D6), 8

Grubość: [2.5](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:grubo%C5%9B%C4%87%5C%3D2.5)

Materiał: [Stal](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:materia%C5%82%5C%3Dstal)

Zabezpieczenie powierzchni: [Ocynk galwaniczny/elektrolityczny](https://onninen.pl/szukaj-produktow?query=/atrybut:zabezpieczenie%20powierzchni%5C%3Docynk%20galwaniczny%5C%2Felektrolityczny)