**D/72/2023 Załącznik nr 1.7. do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 7**

**Zakup i dostawa termometru elektronicznego z czujką zanurzeniową do pracowni Ekotoksykologii, Bezpieczeństwa Żywności oraz Gleboznawstwa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego** | | |
|  | **Przedmiot zamówienia** | **Termometr elektroniczny z czujką zanurzeniową 1 sztuka** |
| Lp. | **Parametry wymagane** | |
| 1. | Zakres mierzonych temperatur **:-50°C do 180°C** | |
| 2. | **Rozdzielczość wskazań:**  0,01°C | |
| 3. | Zasilanie: bateria | |
| 4. | Wyświetlacz LCD | |
| 5. | Stopień ochrony obudowy: min IP66 | |
| 6. | Sonda zanurzeniowa: (wykończenie tępe, bez ostrza) wykonana ze stali kwasoodpornej 1H18N9T | |
| 7. | Sonda podłączana do obudowy termometru przewodem przyłączeniowym | |
| 8. | **Przewód z silikonu można zanurzać w medium do +180°C.** | |
| 9. | Świadectwo wzorcowania PCA w 3 punktach : 20oC; 50oC; 100oC | |
| 10. | W zestawie: pokrowiec, baterie | |

*W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.)*