*Załącznik nr 2 do zapytania o propozycję – Szczegółowe wymagania  
dotyczące przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………*

**Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa 3 urządzeń do dezynfekcji za pomocą suchej mgły   
z archiwizacją na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.

1. **Szczegółowe wymagania**
   1. Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
   2. Środek dezynfekcyjny, który jest kompatybilny z urządzeniem (gotowy do użycia roztwór (wkład)) jest produktem biobójczym zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   3. Urządzenie posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu
   4. Możliwość wyboru kubatury dezynfekowanego pomieszczenia   
      w zakresie minimum 10-600 m3 (dopuszczalne wyposażanie   
      w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia)
   5. Możliwość rozpraszania środka w postaci mikro kropelek maksymalnie do 6 mikronów
   6. Szybkość wyrzutu środka przy dyszy w przedziale 70-85 m/s
   7. Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor - skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 lub nowszą/równoważną – oczekiwane jest przedstawienia badań skuteczności
   8. Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
   9. Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji + oprogramowanie do zapisu parametrów dezynfekcji
   10. Moc - maksymalnie 1100W
   11. Lekkie, przenośne urządzenie (maksymalna waga 7 kg)
   12. Łatwa obsługa
   13. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie powoduje korozji
   14. Urządzenie, którego proces dezynfekcji nie pozostawia osadu
   15. Dopuszczalne urządzenie z możliwością przeprowadzenia procesu dezynsekcji oraz dezodoryzacji przy zastosowaniu kompatybilnych środków
   16. Dopuszczalne urządzenie z możliwością podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych lub innych miejsc trudnodostępnych