Nr sprawy 19/2023

Szczecin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wymiana sieci wodociągowej metodą crackingu statycznego w ul. Bohaterów Warszawy - w pobliżu skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w Szczecinie**.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Dzień dobry, w związku z informacją w Rozdz. XI pkt.1 o tym, że koszt opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jest po stronie Zamawiającego, prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiotowego projektu organizacji ruchu. Jest on niezbędny do oszacowania kosztów zajęć.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający zamieszcza zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wykonawca robót może również opracować i zatwierdzić Projekt Organizacji Ruchu we własnym zakresie.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy Zamawiający przeanalizował możliwość wykonania wymiany wodociągu metodą crackingu statycznego, mając na uwadze obszar oddziaływania gruntu tj. 35 cm wokół rury ? Informujemy, że jeżeli w pobliżu istniejącego wodociągu, w tym obszarze występują inne instalacje lub krzyżują się w tym obszarze z wodociągiem inne instalacje np. kamionkowe, żeliwne, itd., to mogą pod wpływem rozpieranego gruntu zostać uszkodzone.

**Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający przeanalizował możliwość wymiany wodociągu metodą crackingu statycznego. Jednocześnie zwracamy uwagę na przebiegające uzbrojenie podziemne w postaci kabla energetycznego (wzdłuż wymienianego wodociągu) oraz gazociągu Dn100 w rejonie ul. Bema. Zgodnie z Rozdziałem II OPZ „Preferowaną metodą przez Zamawiającego jest metoda bezwykopową – cracking statyczny. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania prac bezwykopowo, dopuszcza się wymianę metodami wykopowymi”.