*Załącznik nr 1 do zapytania*

**FORMULARZ OFERTOWY**

**WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | **Serwis i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej instalacji wentylacji mechanicznej i urządzeń: central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych (145 szt.) i wentylatorów dachowych wyciągowych (94 szt.)** |
| ***WYKONAWCA***  ***adres,***  ***telefon***  ***NIP, REGON***  ***e-mail*** |  |
| ***Oferowana wartość***  ***za wykonanie zadania***  *(podlega ocenie)* | **Łączna cena netto za okres 12 miesięcy: ………………..**  (słownie: ……………… 00/100)  **Łączna cena brutto za okres 12 miesięcy**: **………………**  (słownie: ……………… 00/100)  **Cena za jeden miesiąc netto**: **……………….**  (słownie: …………………. 00/100)  **Cena za jeden miesiąc brutto**: **……………………..**  (słownie: ……………………. 00/100) |
| ***Koszty napraw***  ***i usunięcia awarii rozliczane wg oddzielnych zleceń według wymienionych stawek:*** | **w dni powszednie:**  koszt roboczogodziny …………..… netto  koszt roboczogodziny …………….. brutto  koszt dojazdu ryczałt ……………… netto  koszt dojazdu ryczałt ……………… brutto  **w dni wolne od pracy i święta:**  koszt roboczogodziny …………..… netto  koszt roboczogodziny …………….. brutto  koszt dojazdu ryczałt ……………… netto  koszt dojazdu ryczałt ……………… brutto |
| ***Termin płatności*** | **60** **dni** |
| ***Termin realizacji zamówienia*** | **12 miesięcy od dnia 02.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.** |
| ***Gwarancja jakości*** | **12 miesięcy** |
| ***Koszty zakupu materiałów*** | ***KzM: … %*** |
| ***Oświadczamy, że:*** | |
| * zapoznaliśmy się z przedmiotem usługi, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku Nr 1 i nie wnosimy do niego żadnych uwag oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty; * w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnego zamówienia według wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2; * czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu składania ofert; * cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty; * Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. Nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 ), dalej: rozporządzenie 2022/576. | |

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

|  |
| --- |
|  |

Telefon, e-mail:

|  |
| --- |
|  |

1. Nr rachunku bankowego do umowy: ……………………………………………………..

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + - 1. **Zakres czynności obejmujący umowę:**

1. przeglądy **2 razy do roku wg DTR** oraz obsługa serwisowa i utrzymanie w ciągłości sprawności technicznej central wentylacyjnych mechanicznych nawiewno-wywiewnych   
   w ilości 145 sztuk w monoblokach A,B,C,D,G,H,K,L, kuchni i prosektorium WCSKJ
2. przeglądy **1 raz w roku** wentylatorów dachowych wyciągowych oraz obsługa serwisowa   
   i utrzymanie w ciągłości sprawności technicznej wentylatorów wyciągowych w ilości 94 szt.
   * + 1. **Zakres prac serwisu w/w urządzeń ;**
3. sprawdzenie elementów centrali, w tym układu napędów wentylatora
4. sprawdzenie układów ogrzewania i chłodzenia powietrza
5. sprawdzenie elementów sterowania układem
6. sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki
7. czyszczenie central wentylacyjnych
8. wymiana pasków klinowych i filtrów, w tym filtrów HEPA
9. sprawdzenie wydajności centrali /wg potrzeb/
10. oględziny zewnętrzne wentylatora
11. sprawdzenie wydatku wentylatora
12. sprawdzenie prądów wentylatora

**Ustala się obecność serwisu dla czynności wymienionych w pkt. 2 (zakres prac serwisu urządzeń) – przynajmniej 2 razy w tygodniu.**

* + - 1. Materiały użyte do przeglądów serwisowych będą rozliczane wg ustaleń. Zamawianie podstawowych materiałów tj. filtry, paski klinowe, łożyska leży po stronie Zamawiającego (materiał powierzony). W sytuacji nieprzewidzianych dopuszcza się stosowanie materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Rozliczenie nastąpi według zużycia i według cen katalogowych producenta, **powiększonych o KzM** i transport do cen zakupu.
      2. Koszty materiałów do usuwania awarii i napraw leżą po stronie Wykonawcy. Rozliczenie nastąpi według zużycia i według cen katalogowych producenta, **powiększonych o KzM**   
         i transport do cen zakupu.
      3. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię: **nie więcej jak 4 godziny.**
      4. Wykonawca udziela Zamawiającemu **12 miesięcznej gwarancji** na jakość wykonywanych usług oraz dostarczonych materiałów.

…………………………………………………………………………………………………

***Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową***