Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa wejść hotelowych - modernizacja drzwi ewakuacyjnych w Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Courtyard by Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie.

- drzwi zewnętrzne ilość 2 szt. **-** demontaż i utylizacja starych drzwi, dostarczenie i montaż nowych oraz przeniesienie ze starych drzwi i ościeżnicy na nowe kontaktronu po stronie Wykonawcy.

Specyfikacja drzwi:

- klasa odporności ogniowej EI 30;

- Aprobata Techniczna ITB AT-15-2841/2011;

- izolacyjność termiczna 1,3 W/m2\*K;

- jednoskrzydłowe;

- ościeżnica drzwi, stalowa narożna;

- wymiary otworu w świetle muru wysokość 206 cm, szerokość 102 cm;

- od zewnątrz sztywna gałka ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka na szyldzie z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym 9 mm w kolorze czarnym;

- samozamykacz ramieniowy;

- uszczelki wytłumiające i uszczelniające;

- kolor RAL 9006.

W załączeniu rzuty wyjść ewakuacyjnych – dwa pliki.