Żyrardów, 27.09.2023 r.

ZP.271.2.45.2023.AR

Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa boiska przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.**

**Pytanie nr 4:**

„W związku z ogłoszonym przez Państwo zapytaniem i opisem przedmiotu zamówienia

dotyczącym parametrów nawierzchni polipropylenowej, informujemy, iż zamieszczony   
w projekcie opis nawet po zmianach wciąż drastycznie ogranicza konkurencję, dodatkowo podany opis jest spisany ze strony jednego z producentów (dowód na ostatniej stronie).

Jest to bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP.

Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż

zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy.

Przypominamy również, iż na podstawie ww. przepisu do postawienia uczciwej konkurencji

poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami Ustawy opisu przedmiotu zamówienia,

niekoniecznie zaś realne uniemożliwienie takiej konkurencji. Fakt naruszenia przez

zamawiającego art. 7 ust. I oraz 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia (wyrok

KIO z dnia 13 kwietnia 20 I Or., KIO/UZP 440/1 O). Orzecznictwo wielokrotnie uściślało

pojęcie równoważności oraz wyraźnie i jednoznacznie wykazywało, iż sprzęt/produkt/materiał proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niektóre przykłady poniżej:

- sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia

przedmiot zamówienia o· właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub

zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem

towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny

to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne,

istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry".

sygn. akt KIO/UZP 967/09 „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości

produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz

czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą

do spełnienia". sygn. akt KIO/UZP 585/09 „Każdy materiał, produkt cechuje się wieloma

parametrami i właściwościami przypisanymi wyłącznie temu konkretnemu produktowi.

Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym".

Żądanie przez Zamawiającego produktów konkretnego producenta narusza przepisy prawne,

w szczególności takie działanie prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w

ustawie z dnia 17grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisów utrudniających uczciwą

konkurencję lub zmianę wymiarów dopuszczonej nawierzchni mieszczącej się w przedziale

240mm-310mm, grubość 13-18mm, ponieważ wielkość modułu nie wpływa na jego

Właściwości oraz usunięcie zapisu „Obrzeża ażurowe, przepuszczające wodę o tej samej

strukturze co nawierzchnia”.

W przeciwnym wypadku podejmiemy kroki prawne i zawiadomimy odpowiednie instytucje:

Krajową Izbę Odwoławczą, Prokuraturę i CBA o nieprawidłowościach w przedmiocie

zamówienia publicznego.

**Karta Techniczna:**

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

SPEEDsport Court Hexa Power OP

Materiał: polipropylen kopolimer-udarowy, zawierający antystatyk oraz absorber UV

Struktura:

- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowym

- opatentowany system łączenia „positive lock”

- system amortyzacji „move” pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający energię udarową stawów zawodników

Rozmiar modułów bez zaczepów:

30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm

Rozmiar modułów z zaczepami:

31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm

Waga: 3,80 kg/m

Wymagania podbudowy:


- beton

- asfalt

- kostka brukowa (zalecana bezfazowa)

ze spadkiem min. 0,2%

Informacje sanitarne: odporny a grzyby, bakterie, pleśń



Zalety:

- wysoka wytrzymałość

- wysoka powierzchnia czynna otworów ponad 50%

- możliwość nieograniczonego łączenia modułowego

- niska waga

- łatwy montaż i demontaż

Zastosowanie:

Hexagonalna, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, nie przytwierdzana na stałe

do podłoża. Zalecana do obiektów otwartych, wykorzystywana na boiskach sportowych na

całym świecie.

Projektowana nawierzchnia:

Hexagonalna nawierzchnia sportowa multidyscyplinowa, modułowo-elastyczna

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Polipropylenowa sportowa nawierzchnia hexagonalna, modułowo-elastyczna, jest nawierzchnią do zastosowania na zewnętrzne boiska sportowe. Budowa ażurowa odprowadzająca wodę. Nawierzchnia w stanie suchym umożliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier zespołowych : koszykówka, siatkówka, piłka nożna/futsal, tenis ziemny, piłka ręczna, unihokej/floorball oraz gier i zabaw w obuwiu gładkim (z wyłączeniem korków piłkarskich i kolcy lekkoatletycznych).

Charakterystyka nawierzchni:

Materiał: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierający antystatyk oraz absorber UV

Struktura:

- powierzchnia matowa o strukturze hexagonalnej

- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyżowym

- system łączenia modułów typu „positive lock” z dylatacją wokół modułu

- system amortyzacji „ move ” pozwalający na poziomą pracę modułów i

pochłaniający energię udarową stawów zawodników przy dynamicznych

zwrotach

Parametry nawierzchni warunki konieczne do spełnienia:

• Rozmiar modułów bez zaczepów – 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm +/- 5%

• Rozmiar modułów z zaczepami- 31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm +/- 5%

• Waga 1 m2 modułów – minimum 3,80 kg/m2 +/-5%

• Płaskość – 0,0 mm

• Informacje sanitarne – odporny na: grzyby, bakterie, pleśń

• Obrzeża ażurowe, przepuszczające wodę o tej samej strukturze co nawierzchnia

• Systemowe pierścienie gwintowane z tworzywa PP z wkręcanym deklem

Wymagania podbudowy:

- nieprzepuszczalna: beton, asfalt, kostka brukowa (zalecana bezfazowa), ze spadkiem   
min. 0,2 %

lub

- przepuszczalna: pospółka + kruszywo + samonośna warstwa amortyzująca SPD 35mm.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Zapis: **”**Obrzeża ażurowe, przepuszczające wodę o tej samej strukturze co nawierzchnia”, po zmianie otrzymuje brzmienie : „Obrzeża ażurowe, przepuszczające wodę o tej samej strukturze co nawierzchnia lub obrzeża pełne z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań pozwalających na skuteczne odprowadzenie wody z płyty boiska.”

Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuścił nawierzchnie modułowe polipropylenowe   
o innych wymiarach niż wskazane w dokumentacji, zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 18.09.2023

**Zamawiający zastrzega, że użyte materiały nie mogą obniżać wymagań jakościowych. Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce, posiadające wymagane atesty i certyfikaty.**

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

Rozdział 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 02.10.2023 r. do godz. 13:00”**

Rozdział 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert **tj. 02.10.2023 r. godz. 13:30.”**

Rozdział 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia **31.10.2023 r.**

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i wszystkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

(-) Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski