|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | | |
|  | | |

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konserwacja drogi leśnej ppoż, Leśnictwo Sadłowizna w oddziałach nr ewid. 236, 243** | | | | | | |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj jedn. roboty** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg (stałego szlaku zrywkowego) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,63mm gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem - na całej szerokości drogi 195mx3,5mb | m2 | 682,50 |  |  |
| 1.2 |  | Oskardowanie, profilowanie, wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0,31/5mm gr. 10 cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem i miałowaniem - - na całej szerokości drogi 195mx3,5mb | m2 | 682,50 |  |  |
| 1.3 |  | Pobocza z kruszywa 0,31/5 mm gr 10cm 195 x 0,75 x2 | m2 | 146,25 |  |  |
|  | Wartość kosztorysowa: | | | |  | |
|  | VAT (VAT) = 23%WK: | | | |  | |
|  | **Wartość ogółem:** | | | |  | |