**Załącznik nr 1**

|  |
| --- |
| **Zadanie 1****Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Bystry, 11-500 Giżycko** |
| 1 | Zestaw zabawowy o wym. około 3,4m x 4,4m i wysokości max. 2,1m, w skład którego będzie wchodzić min.:  - zjeżdżalnia - ścianka wspinaczkowa - lina do wspinaczki - bulaj - drabinka ukośna - gra, np.: "kółko i krzyżyk" - ścianka wspinaczkowa linowa - drabinka Zdjęcie poglądowe:Playtime - bezpieczne place zabaw - Zestaw Aktywności |

1. Działka nr 6/139 obręb Sulimy, miejscowość Bystry.
2. Montaż urządzenia musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, ostateczne rozmieszczenie uzgodnione z Zamawiającym.
3. Urządzenie musi być bezpieczne, atrakcyjne i trwałe oraz odporne na zniszczenie w trakcie zabawy jak również odporne na działanie warunków atmosferycznych.
4. Urządzenie powinno mieć zaokrąglone krawędzie, a wszelkie połączenia ukryte pod zaślepkami lub gładko wykończone. Elementy metalowe winny być zabezpieczone przed korozją lub wykonane z metalu odpornego na korozję, drewno klejone, elementy kolorowe z płyt HDPE, lina polipropylenowa z rdzeniem metalowym, podesty z antypoślizgowych płyt HPL, posadowienia na kotwach ocynkowanych.
5. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
6. **Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty techniczne/ certyfikaty/atesty/ dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo oferowanych produktów oraz informację o kresie gwarancji przed podpisaniem umowy.**
7. Oferowane przez Wykonawcę elementy wyposażenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe.

|  |
| --- |
| **Zadanie nr 2****Dostawa i montaż małej architektury – Gajewo, 11-500 Giżycko, dz. nr. 71/1** |
| **1** | **2 Ławki** **miejskie** drewniane w ramie stalowej z oparciem.Wymiary elementów zestawu: - wysokość około 76 cm - długość około 175 cm- długość siedziska około 150cm - przekrój deski około 45mm x 70mm- stalowe nogi o średnicy około 6 cm stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą, dzięki montażowi w podłożu. Za pomocą kotew lub kołków rozporowych - drewno impregnowane – kolor orzechZdjęcie poglądowe:Ławka ogrodowa z metalowymi nogami na białym tle |
| **2** | **3 kosze na śmieci** – drewniane z kwadratową ramą stalową malowaną proszkowo z ocynkowanym wkładem, drewno impregnowane – kolor orzech , pojemność ok. 45l, mocowane do podłożaZdjęcie poglądowe: |

|  |
| --- |
| **Zadanie nr 3****Dostawa małej architektury – Kożuchy Wielkie, 11-500 Giżycko, dz. nr. 84/1** |
| **1** | **1 kosz na śmieci** – drewniane z kwadratową ramą stalową malowaną proszkowo z ocynkowanym wkładem, drewno impregnowane – kolor orzech , pojemność ok. 45l, mocowane do podłożaZdjęcie poglądowe: |

|  |
| --- |
| **Zadanie nr 4****Dostawa małej architektury – Sołdany Nowe, 11-500 Giżycko, dz. nr. 142/1 (obręb Pieczonki)** |
| **1** | **1 kosz na śmieci** – z tworzywa sztucznego w komplecie ze słupkiem do mocowania w ziemi, pojemność około 50l, kolor pomarańczowyZdjęcie poglądowe:Zewnętrzny miejski kosz na śmieci na słupek, uliczny, 50 l, 425 x 320 x 780 mm, pomarańczowy |