**Załącznik nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie 1**  **Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – Bystry, 11-500 Giżycko** | |
| 1 | Zestaw zabawowy o wym. około 3,4m x 4,4m i wysokości max. 2,1m, w skład którego będzie wchodzić min.:  - zjeżdżalnia  - ścianka wspinaczkowa  - lina do wspinaczki  - bulaj  - drabinka ukośna  - gra, np.: "kółko i krzyżyk"  - ścianka wspinaczkowa linowa  - drabinka  Zdjęcie poglądowe:  Playtime - bezpieczne place zabaw - Zestaw Aktywności |

1. Działka nr 6/139 obręb Sulimy, miejscowość Bystry.
2. Montaż urządzenia musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, ostateczne rozmieszczenie uzgodnione z Zamawiającym.
3. Urządzenie musi być bezpieczne, atrakcyjne i trwałe oraz odporne na zniszczenie w trakcie zabawy jak również odporne na działanie warunków atmosferycznych.
4. Urządzenie powinno mieć zaokrąglone krawędzie, a wszelkie połączenia ukryte pod zaślepkami lub gładko wykończone. Elementy metalowe winny być zabezpieczone przed korozją lub wykonane z metalu odpornego na korozję, drewno klejone, elementy kolorowe z płyt HDPE, lina polipropylenowa z rdzeniem metalowym, podesty z antypoślizgowych płyt HPL, posadowienia na kotwach ocynkowanych.
5. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
6. **Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty techniczne/ certyfikaty/atesty/ dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo oferowanych produktów oraz informację o kresie gwarancji przed podpisaniem umowy.**
7. Oferowane przez Wykonawcę elementy wyposażenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie nr 2**  **Dostawa i montaż małej architektury – Gajewo, 11-500 Giżycko, dz. nr. 71/1** | |
| **1** | **2 Ławki** **miejskie** drewniane w ramie stalowej z oparciem.  Wymiary elementów zestawu:  - wysokość około 76 cm  - długość około 175 cm  - długość siedziska około 150cm  - przekrój deski około 45mm x 70mm  - stalowe nogi o średnicy około 6 cm stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą, dzięki montażowi w podłożu. Za pomocą kotew lub kołków rozporowych  - drewno impregnowane – kolor orzech  Zdjęcie poglądowe:  Ławka ogrodowa z metalowymi nogami na białym tle |
| **2** | **3 kosze na śmieci** – drewniane z kwadratową ramą stalową malowaną proszkowo z ocynkowanym wkładem, drewno impregnowane – kolor orzech , pojemność ok. 45l, mocowane do podłoża  Zdjęcie poglądowe: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie nr 3**  **Dostawa małej architektury – Kożuchy Wielkie, 11-500 Giżycko, dz. nr. 84/1** | |
| **1** | **1 kosz na śmieci** – drewniane z kwadratową ramą stalową malowaną proszkowo z ocynkowanym wkładem, drewno impregnowane – kolor orzech , pojemność ok. 45l, mocowane do podłoża  Zdjęcie poglądowe: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie nr 4**  **Dostawa małej architektury – Sołdany Nowe, 11-500 Giżycko, dz. nr. 142/1 (obręb Pieczonki)** | |
| **1** | **1 kosz na śmieci** – z tworzywa sztucznego w komplecie ze słupkiem do mocowania w ziemi, pojemność około 50l, kolor pomarańczowy  Zdjęcie poglądowe:  Zewnętrzny miejski kosz na śmieci na słupek, uliczny, 50 l, 425 x 320 x 780 mm, pomarańczowy |