|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZAFA METALOWA DWUDRZWIOWA klasa S2  s2_otwarta  **(zdjęcie poglądowe)** Przeznaczenie Szafa przeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Szafa wykorzystywana w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego. Wyposażenie podstawowe  * Drzwi główne: zamek kluczowy w kl. A w kpl. 2 klucze i zamek szyfrowy mechaniczny kl. B S&G8550 (Typ3) * 3 półki. * Dwa oddzielne skarbczyki jeden obok drugiego, każdy zamykany na zamek kluczowy kl. A w kpl. 2 klucze * Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną. * Dwa otwory montażowe w dnie szafy.  Standardowe kolory  * Jasnoszary RAL 7035.      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Model** | **Wymiary zewnętrzne [mm]** | | | **Wymiary wewnętrzne [mm]** | | | **Waga** | **Pojemność [l]** | | **W** | **S** | **G** | **W** | **S** | **G** | **[kg]** | | **SZAFA DWUDRZWIOWA** | | | | | | | | | | **SD2/S2 185D** | 1850 | 1000 | 440 | 1750 | 900 | 316 | 255 | 498 | |

Termin realizacji: do 20.12.2023r. (bez możliwości wydłużenia)

Wniesienie i ustawienie szafy - I piętro bez windy