|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZAFA METALOWA DWUDRZWIOWA klasa S2s2_otwarta**(zdjęcie poglądowe)**PrzeznaczenieSzafa przeznaczona do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Szafa wykorzystywana w pomieszczeniach biurowych i archiwach. Dostosowane do przechowywania ważnych dokumentów, akt, a także sprzętu komputerowego. Wyposażenie podstawowe* Drzwi główne: zamek kluczowy w kl. A w kpl. 2 klucze i zamek szyfrowy mechaniczny kl. B S&G8550 (Typ3)
* 3 półki.
* Dwa oddzielne skarbczyki jeden obok drugiego, każdy zamykany na zamek kluczowy kl. A w kpl. 2 klucze
* Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.
* Dwa otwory montażowe w dnie szafy.

Standardowe kolory* Jasnoszary RAL 7035.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Wymiary zewnętrzne [mm]** | **Wymiary wewnętrzne [mm]** | **Waga**  | **Pojemność [l]** |
| **W** | **S** | **G** | **W** | **S** | **G** | **[kg]** |
| **SZAFA DWUDRZWIOWA** |
| **SD2/S2 185D** | 1850 | 1000 | 440 | 1750 | 900 | 316 | 255 | 498 |

 |

Termin realizacji: do 20.12.2023r. (bez możliwości wydłużenia)

Wniesienie i ustawienie szafy - I piętro bez windy