**Zakres prac:**

 **Widownia**

- naprawa powierzchni widowni (zerwanie starego pokrycia, położenie nowej warstwy i malowanie)

- malowanie barierek (kolor żółty RAL 1021)

Wymiary widowni

Widok z boku

63 cm

97 cm

62 cm

190 cm

156 cm

Długość widowni (od 2 stopnia) – 15,6 m