**PRZEDMIAR**

**Malowanie linii placu apelowego, linii ”stop” oraz przejście dla pieszych w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109.**

1. Linia biała ciągła grubości 14 cm – 160 m \* 2 szt. = 320 mb
2. Linia biała fluorescencyjna grubości 14 cm – 160 m \* 2 szt. = 320 mb
3. Linia biała przerywana długości 1 m w odstępach 1 m grubości 8 cm – 160 m \* 1/2 + 7,46 m \* 1/2 = 83,73 mb
4. Linia biała ciągła (kratka) grubości 8 cm – 41,30 m \* 5 szt. \* 2 + 15,40 m \* 4 szt. + 9,46 m + 3,40 m \* 23 szt. \* 2 + 26,25 m = 666,71 mb
5. Linia biała o kształcie półokrągłym (zakręt 90o) grubości 8 cm - 3,40 m \* 4 szt. \* 4 + 3,40 m \* 9 szt. \* 4 = 176,80 mb
6. Linia biała ”stop” grubości 52 cm – 3,0 m \* 3 szt. + 6,0 m \* 1 szt. = 15,0 mb
7. Linia biała przejścia dla pieszych grubości 52 cm - 2,0 m \* 7 szt. = 14 mb