|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Monitor interaktywny | rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160 @60Hz przekątna ekranu 65''kontrast: 4000:1 jasność: 350 cd/m2 proporcje obrazu: 16:9 kąt widzenia: 178° żywotność matrycy: 50 000h głośniki: 2x15W moduł dotykowy: podczerwień (IR), czas reakcji: 5 ms punkty dotyku: 32, precyzja pozycjonowania: 2 mm rejestracja dotyku: palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty prędkość kursora: 200 punktów/s, systemy operacyjne: Windows: 10/Android wejścia / wyjścia: porty wejściowe HDMI 2 x HDMI 2.0, 1x VGA / 1 x Audio-In VGA port wyjściowy HDMI, Analogowe VIDEO 1 x Component , wejścia 1 x AV, wyjście 1 x AV Out tylne porty: USB 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0 przednie porty: USB 3 x USB 2.0 wspólne dla Android i PC porty USB interfejsu dotykowego 2 x Touch USB port porty szeregowe 1 x RS232 porty LAN (RJ45) 1x RJ45 wyjście słuchawkowe 1 x Headphones out , wyjście cyfrowe 1 x S/PDIF OUTPUT opcjonalny komputer: 1 x OPS slot wejście karty pamięci: 1 x SD Card Reader technologia PLUG&PLAY moduł ANDROID: wersja: Android 8.0 procesor: 2 x ARM Cortex-A53 @ 1.5GHz lub równoważnymoduł graficzny: ARM Mali-G5 1450MHz lub równoważny pamięć RAM: 4GB DDR4 2400Mhz wbudowana pamięć ROM: 32 GB, karty pamięci: max 32 GB Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz or IEEE802.11an 2.4GHz wsparcie dla HTML5 gwarancja 2 lata dołączone akcesoria: podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy dla wersji 65", pilot zdalnego sterowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), kabel USB Touch typu B (1,5m), kabel HDMI (2m), kabel VGA (1,8m), kabel zasilający (1,8m). | 1 szt. |  |  |  |
|  | Nagłośnienie | Moc znamionowa RMS [W]: min.700Bluetooth: TakMikrofon w zestawie; TakKaraoke: TakObsługiwane formaty: MP3, WMAKolor obudowy: CzarnyKorektor dźwięku: TakWbudowana bateria: TakCzytnik kart pamięci SDWymiary [cm]: ok. 44.3 x 69.5 x 36.3Waga [kg] ok. 18Wyposażenie: Mikrofon, PilotGwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt do monitora | Uchwyt ścienny do monitoraMax. odległość od ściany/sufitu: 350 mm.Min. odległość od ściany/sufitu: 65 mm.Rozmiar ekranu: od 32 do 80 (cal)Max. obciążenie: 45 kgSzerokość (mm) ok. 610 Wysokość (mm): ok. 150Regulacja w poziomie +/- 40 stopni Regulacja w pionie +/- 15 stopni Standard VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400Inne cechy: blokada zabezpieczająca, malowane proszkowo, system ukrywania kabla, ramię uchylno-obrotowe Gwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
|  | Niszczarka | Niszczarka papieru Max. liczba niszczonych kartek: 5Średnia prędkość niszczenia [m/min]: 5Rodzaj cięcia: paskiSzerokość cięcia [mm]: ok. 7Poziom bezpieczeństwa DINP-1Pojemność kosza [l] ok. 11Poziom głośności [dB] ok. 70Zabezpieczenie termiczne: TakBlokada bezpieczeństwa: TakAutomatyczny Start/Stop: TakFunkcja cofania: TakSzerokość szczeliny [mm] ok. 220Wysokość [mm] ok. 29.9Szerokość [mm] ok. 28.6Głębokość [mm] ok. 15.3Waga [kg] ok. 1.6Gwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |