|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Monitor interaktywny | rozdzielczość: 4K UHD 3840x2160 @60Hz  przekątna ekranu 65'' kontrast: 4000:1  jasność: 350 cd/m2  proporcje obrazu: 16:9  kąt widzenia: 178°  żywotność matrycy: 50 000h  głośniki: 2x15W  moduł dotykowy: podczerwień (IR), czas reakcji: 5 ms  punkty dotyku: 32, precyzja pozycjonowania: 2 mm  rejestracja dotyku: palce bądź inne nieprzezroczyste obiekty  prędkość kursora: 200 punktów/s,  systemy operacyjne: Windows: 10/Android  wejścia / wyjścia: porty wejściowe HDMI 2 x HDMI 2.0, 1x VGA / 1 x Audio-In VGA  port wyjściowy HDMI, Analogowe VIDEO 1 x Component , wejścia 1 x AV, wyjście 1 x AV Out  tylne porty: USB 1 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0  przednie porty: USB 3 x USB 2.0 wspólne dla Android i PC  porty USB interfejsu dotykowego 2 x Touch USB port  porty szeregowe 1 x RS232 porty LAN (RJ45) 1x RJ45  wyjście słuchawkowe 1 x Headphones out , wyjście cyfrowe 1 x S/PDIF OUTPUT  opcjonalny komputer: 1 x OPS slot  wejście karty pamięci: 1 x SD Card Reader  technologia PLUG&PLAY  moduł ANDROID:  wersja: Android 8.0  procesor: 2 x ARM Cortex-A53 @ 1.5GHz lub równoważny moduł graficzny: ARM Mali-G5 1450MHz lub równoważny  pamięć RAM: 4GB DDR4 2400Mhz  wbudowana pamięć ROM: 32 GB, karty pamięci: max 32 GB  Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n Dual Band 2.4GHz/5GHz or IEEE802.11an 2.4GHz  wsparcie dla HTML5  gwarancja 2 lata  dołączone akcesoria: podwójne magnetyczne pisaki (2x), uchwyt montażowy dla wersji 65", pilot zdalnego sterowania, kabel audio 3,5 mm (1,5m), kabel USB Touch typu B (1,5m), kabel HDMI (2m), kabel VGA (1,8m), kabel zasilający (1,8m). | 1 szt. |  |  |  |
|  | Nagłośnienie | Moc znamionowa RMS [W]: min.700  Bluetooth: Tak  Mikrofon w zestawie; Tak  Karaoke: Tak  Obsługiwane formaty: MP3, WMA  Kolor obudowy: Czarny  Korektor dźwięku: Tak  Wbudowana bateria: Tak  Czytnik kart pamięci SD  Wymiary [cm]: ok. 44.3 x 69.5 x 36.3  Waga [kg] ok. 18  Wyposażenie: Mikrofon, Pilot  Gwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt do monitora | Uchwyt ścienny do monitora  Max. odległość od ściany/sufitu: 350 mm.  Min. odległość od ściany/sufitu: 65 mm.  Rozmiar ekranu: od 32 do 80 (cal)  Max. obciążenie: 45 kg  Szerokość (mm) ok. 610  Wysokość (mm): ok. 150  Regulacja w poziomie +/- 40 stopni  Regulacja w pionie +/- 15 stopni  Standard VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400  Inne cechy: blokada zabezpieczająca, malowane proszkowo, system ukrywania kabla, ramię uchylno-obrotowe  Gwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |
|  | Niszczarka | Niszczarka papieru  Max. liczba niszczonych kartek: 5  Średnia prędkość niszczenia [m/min]: 5  Rodzaj cięcia: paski  Szerokość cięcia [mm]: ok. 7  Poziom bezpieczeństwa DINP-1  Pojemność kosza [l] ok. 11  Poziom głośności [dB] ok. 70  Zabezpieczenie termiczne: Tak  Blokada bezpieczeństwa: Tak  Automatyczny Start/Stop: Tak  Funkcja cofania: Tak  Szerokość szczeliny [mm] ok. 220  Wysokość [mm] ok. 29.9  Szerokość [mm] ok. 28.6  Głębokość [mm] ok. 15.3  Waga [kg] ok. 1.6  Gwarancja: min. 24 miesiące | 1 szt. |  |  |  |