**UZUPEŁNIAJĄCY FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Cena netto [zł]** |
| 1 | **Boisko przy ulicy Agrykola 8 – realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**  - długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)  - szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)  - wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,  - Skaryfikacja: pionowe nacinanie talerzami powierzchni boiska w 2 kierunkach (długość i szerokość płyty) na głębokość minimum 5 cm,  - dosiew wgłębny 250 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego) trawa sportowa regeneracyjna,  - aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),  - piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,  - wymiana uszkodzonych fragmentów murawy (100 m2),  - oprysk przeciw chwastom, |  |
| 2 | **Boisko przy ulicy Krakusa 25– realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**  - długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)  - szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)  - wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,  - dosiew wgłębny 250 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego) trawa sportowa regeneracyjna,  - aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),  - piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,  - wymiana uszkodzonych fragmentów murawy (75 m2),  - oprysk przeciw chwastom, |  |
| 3 | **Boisko przy ulicy Moniuszki 29– realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**  - długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)  - szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)  - wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,  - dosiew wgłębny 200 kg trawy, trawa sportowa regeneracyjna,  - aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),  - piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,  - oprysk przeciw chwastom, |  |
| 4 | **Boisko przy ulicy Mazurska + zakole (około 3000 m2) – realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**  - długość boiska 100 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)  - szerokość boiska 65 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)  <https://mosir.elblag.eu/obiekt-sportowy/boiska-pilkarskie/boisko-przy-ul-mazurskiej/>  - wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,  - dosiew wgłębny 300 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego), trawa sportowa regeneracyjna,  - aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),  - piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,  - wymiana uszkodzonych fragmentów murawy - (50 m2),  - oprysk przeciw mchom, chwastom i zakwaszeniu nawierzchni. |  |
| RAZEM wartość netto | |  |
| Stawka podatku VAT | |  |
| RAZEM wartość brutto | |  |