**UZUPEŁNIAJĄCY FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Cena netto [zł]** |
| 1 | **Boisko przy ulicy Agrykola 8 – realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**- długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)- szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)- wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,- Skaryfikacja: pionowe nacinanie talerzami powierzchni boiska w 2 kierunkach (długość i szerokość płyty) na głębokość minimum 5 cm,- dosiew wgłębny 250 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego) trawa sportowa regeneracyjna,- aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),- piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,- wymiana uszkodzonych fragmentów murawy (100 m2),- oprysk przeciw chwastom, |  |
| 2 | **Boisko przy ulicy Krakusa 25– realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**- długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)- szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)- wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,- dosiew wgłębny 250 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego) trawa sportowa regeneracyjna,- aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),- piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,- wymiana uszkodzonych fragmentów murawy (75 m2),- oprysk przeciw chwastom, |  |
| 3 | **Boisko przy ulicy Moniuszki 29– realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**- długość boiska 105 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)- szerokość boiska 68 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)- wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,- dosiew wgłębny 200 kg trawy, trawa sportowa regeneracyjna,- aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),- piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,- oprysk przeciw chwastom, |  |
| 4 | **Boisko przy ulicy Mazurska + zakole (około 3000 m2) – realizacja w terminie od 24.06.2024 – 28.06.2024:**- długość boiska 100 m (+ min. 5 metrów wybiegi poza liniami z obu stron)- szerokość boiska 65 m (+ min. 1 metr za linią boczną boiska z obu stron)<https://mosir.elblag.eu/obiekt-sportowy/boiska-pilkarskie/boisko-przy-ul-mazurskiej/>- wertykulacja z zebraniem urobku i szczotkowaniem,- dosiew wgłębny 300 kg trawy (z wzmocnieniem dosiewu sektora środkowego), trawa sportowa regeneracyjna,- aeracja kołkiem pełnym, głębokość minimum 20 cm (przekrój kołka 20-25 milimetrów),- piaskowanie – piasek płukany o gramaturze 0,2 mm – 2,0 mm. / 60 ton,- wymiana uszkodzonych fragmentów murawy - (50 m2),- oprysk przeciw mchom, chwastom i zakwaszeniu nawierzchni. |  |
| RAZEM wartość netto |  |
| Stawka podatku VAT |  |
| RAZEM wartość brutto |  |