**Załącznik nr 5** do **Specyfikacji Warunków Zamówienia,** zadanie pn.

,,Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2023-2024) samochodów typu SUV z napędem 4x4”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**„Dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2023-2024) samochodów typu SUV z napędem 4x4”**

**1. Przedmiotem Zamówienia** jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2023-2024) samochodów typu SUV z napędem 4x4.

**2. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:**

- II kwartał 2024, lokalizacja na terenie miasta: Będzin lub Katowice – dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego bezpośrednio przed dostawą.

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

1. kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
2. instrukcję obsługi pojazdu,
3. wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
4. kartę pojazdu wydaną przez polskie organa administracji państwowej,
5. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
6. wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
7. pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Cartrack Polska Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
8. potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
9. potwierdzenie fabrycznego montażu autoalarmu lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu autoalarmu przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy.
10. potwierdzenie fabrycznego montażu czujników cofania lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu czujników przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,

**3. Wymagany okres gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Okres gwarancyjny** |
| Gwarancja mechaniczna | minimum **48** miesięcy, lub limit minimum 120.000 km |
| Gwarancja na lakier | Gwarancja na lakier – minimum **24** miesiące |
| Gwarancja perforacyjna | Gwarancja perforacyjna – minimum **72** miesiące |

Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

**4. Specyfikacja**

Towar powinien odpowiadać następującym parametrom technicznym:

**SILNIK**

|  |
| --- |
| Silnik spalinowy, benzyna |
| Moc maksymalna: min 110 KM |
| Pojemność skokowa: min. 1300 cm3 |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 240 Nm |
| Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu |

**WYMIARY / MASY**

|  |
| --- |
| Rozstaw osi: 2600 – 2720 mm |
| Wysokość pojazdu nieobciążonego: 1620 – 1720 mm |
| Całkowita długość pojazdu: 4100 – 4450 mm |
| Prześwit: min. 200 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita: do 2000 kg |

**NADWOZIE/WNĘTRZE**

|  |
| --- |
| Kolor nadwozia: biały |
| Ilość miejsc: 5 |
| Ilość drzwi (nie licząc drzwi przestrzeni bagażowej): 4 |
| Nadwozie w pełni przeszklone |
| Tylne drzwi (do przestrzeni bagażowej): klapa tylna przeszklona, unoszona do góry |
| Podgrzewana szyba tylnych drzwi, z wycieraczką i spryskiwaczem |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| Wykładzina przedziału ładunkowego - mata z tworzywa sztucznego łatwo zmywalna |
| Tapicerka materiałowa w kolorze szarym lub czarnym |
| Klimatyzacja min. manualna |

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU**

|  |
| --- |
| Napęd na przednią oraz tylną oś |
| Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5-cio stopniowa + przełożenie wsteczne |

**UKŁAD HAMULCOWY**

|  |
| --- |
| Hydrauliczny ze wspomaganiem |
| System min. ABS i ESP |

**UKŁAD KIEROWNICZY**

|  |
| --- |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
| Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy |

**KOŁA/OPONY**

|  |
| --- |
| Stalowe (z osłonami fabrycznymi lub mini-kołpakami) lub aluminiowe obręcze kół |
| Obręcze o średnicy min. 16” |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe |
| Wzmacniane opony |

**WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE**

|  |
| --- |
| Gniazdo elektryczne w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki), lub co najmniej jedno gniazdo USB |
| Immobiliser fabryczny i autoalarm |
| Elektrycznie regulowane szyby co najmniej przednie |
| Centralny zamek sterowany pilotem, |
| Radioodbiornik z systemem Bluetooth umożliwiający podłączenie telefonu |
| Czujniki parkowania – min. tył |

**BEZPIECZEŃSTWO**

|  |
| --- |
| Poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera oraz kurtyny z przodu |
| Bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów |
| Regulowane zagłówki dla kierowcy i wszystkich pasażerów |
| Trzecie światło „Stop” |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |
| --- |
| Komplet dywaników podłogowych gumowych korytkowych (w kolorze czarnym) |
| Komplet zamontowanych pokrowców na siedzenia, **wykonanych z wysokogatunkowych materiałów stosowanych do produkcji oryginalnych tapicerek samochodowych,** w kolorze szarym lub zbliżonym |
| Relingi dachowe |
| Fabryczny zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| Kamizelka odblaskowa – 2 szt. |
| Apteczka |
| Trójkąt ostrzegawczy |
| Gaśnica |

**GWARANCJA**

|  |
| --- |
| Gwarancja mechaniczna\* – min. **48** miesięcy, lub limit min. 120.000 km |
| Gwarancja na lakier – min. **24** miesiące |
| Gwarancja perforacyjna – min. **72** miesiące |
| \*Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji mechanicznej |