**Aparat do terapii ultradźwiękowej –** **wymagane parametry techniczne:**

Model: SONICATOR 740

Liczba głowic: jedna dwuczęstotliwościowa (1 MHz i 3,2 MHz) – 5 cm2

Częstotliwość modulacji: 10%, 20%, 50% cyklu pracy

Tryb pracy: ciągły, impulsowy

Maksymalny czas trwania terapii: 30 minut

Elektroniczny wskaźnik czasu zabiegu

Możliwość współpracy z wymiennymi głowicami o różnych powierzchniach emisji

Głowica z możliwością pracy w środowisku wodnym

Możliwość współpracy z aparatami do elektroterapii

Wysoka jednorodność fali ultradźwiękowej

Duży krystaliczny wyświetlacz

Zegar zabiegowy 30 minut

Zestaw powinien zawierać:

* aparat do fali ultradźwiękowej – jednostka główna
* 1 x głowica z jednym aplikatorem 11 W 5 cm2
* możliwość rozbudowy o kolejne, różnej wielkości głowice z aplikatorami oraz doposażenia w akumulator

Warunki gwarancji: minimum 24 miesiące

Łatwa dostępność serwisu i części zamiennych