{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Rękawy,testy,pap.(1)","Różne mat. sterylizacyjne(2)","Szczoteczki(3)","System dokum.(4)"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rękawy,testy,pap.(1)","index":0,"n_rows":108,"n_cols":11,"rows_kept":108,"merged":[[1,1,1,6],[43,0,51,0],[52,0,54,0],[55,0,57,0],[58,0,60,0],[61,0,63,0],[65,0,67,0],[68,0,71,0],[72,0,75,0],[76,0,80,0]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr "]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy"]
[1,"Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli steryliazcji w 100% tlenku etylenu, kl. 5, substancja umieszczona punktowo, jednoznaczna zmiana zabarwienia. Laminowany op.=100szt. Zgodny z normą EN 867-1-3, ISO 11140-1/2","op.",10]
[2,"Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja parą wodną w cyklach 134 st.C i 121 st.C (wynik po 3 godzinach) op.=25szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3","op.",20]
[3,"Biologiczny zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie, sterylizacja tlenkiem etylenu (wynik po 4 godzinach) op.=25szt. Zgodny z normą EN 866-1, EN 866-3, ISO 11138-1, ISO 11138-3","op.",8]
[4,"Test symulacyjny Bowie-Dick sprawdzający prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej. Pasujący do przyrządu (metalowej kapsuły) Compact PCD. Stosowany w sterylizatorach wyposażonych w specjalny testowy program Bowie Dick 134oC; 3,5 min a 250 szt","op.",4]
[5,"Oryginalne naboje gazowe, dopuszczone przez producenta sterylizatora (sterylizator 3M Steri-Vac 5XL) na 100% tlenku etylenu","szt",312]
[6,"Zintegrowany test paskowy do kontroli wsadu w sterylizacji tlenkiem etylenu pasujacy do przyrządu testowego typu Hollow A zgodnego z norma PN-EN 11140 z metalową kapsułą i teflonową rurką","szt.",500]
[7,"Zestaw testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, zestaw zawiera: przyrząd testowy procesu PCD do zintegrowanych testów do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego  oraz 100 szt. samoprzylepnych testów paskowych pokrytych polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu. Zgodny z normą  PN EN 11140 Służy do rutynowej kontroli procesu sterylizacji złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych. \n","kpl",1]
[8,"Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą PN EN  11140. Pakiet uzupełniający\n","szt",{"v":4500,"d":"4,500"}]
[9,"Taśma samoprzylepna z indykatorem (para wodna) szerokość 19 mm rolka a`50m. Zgodna z normą EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1","szt",100]
[10,"Taśma samoprzylepna bez indykatora szerokość 19 mm rolka a`50m","szt",200]
[11,"Papier do drukarki sterylizatora Steri-Vac 5XL rok produkcji 2003 op.=2szt.","op.",5]
[12,"Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.50mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5","szt",10]
[13,"Rękaw foliowo papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna /tlenek etylenu, płaski szer.75mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868-5","szt",15]
[14,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.100mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",25]
[15,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.120mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",40]
[16,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.150mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",20]
[17,"Rękaw foliowo-papierowy , wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szr.150 mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt.",60]
[18,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, płaski szer.200mmx200mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",12]
[19,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.200mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",24]
[20,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą szer.250mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",14]
[21,"Rękaw foliowo-papierowy ,wskaźnik sterylizacji para wodna/tlenek etylenu, z fałdą, szer.300mmx100mb. Gramatura papieru min.60 [g/m2] Zgodny z normą EN 868","szt",5]
[22,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą EN 11607","ark",250]
[23,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1200x1200mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",250]
[24,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[25,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 1000x1000mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":4000,"d":"4,000"}]
[26,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[27,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 750x750mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",{"v":5000,"d":"5,000"}]
[28,"Papier krepowy do sterylizacji (zielony) 500x500mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",500]
[29,"Papier krepowy do sterylizacji (biały) 500x500mm. Gramatura papieru sterylizacyjnego min. 60 [g/m2] Zgodny z normą PN EN 11607","ark",500]
[30,"Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu). Zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2, spełniająca wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42 EEC ( klasa I) i posiadajaca znak CE. Wymiar 100cm x 100 cm","ark",{"v":7000,"d":"7,000"}]
[31,"Włóknina sterylizacyjna wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych , tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2 III generacja - celuloza wiązana piowierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznych i mikrokrepowana - włono celulozy wzmocnione włoknem syntetycznym,, kolor zielony, o nastepującej charakterystyce wytrzymałościowej:a) wytrzymałośc na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzeczym nie mniej niż 0,9 kN/m, b) wytrzymałośc na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzeczym nie mniej niż 0,7 kN/m, c) wytrzymałośc na przepuklenie nie mniej niż 210 kPa na sucho i 180 kPa na mokro, d) wytrzymałośc na rozdarcia nie mniej niż 1050 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1550 mN, w kierunku poprzeczym, e)niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min, f) wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, g) gramatura nominalna 57 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2), h) zaperniająca wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałow w stanie streylnym, wymagane oświadczenie producenta potwierdzone przez niezależną jednostkę o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym - min. 180 dni, i) charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2.","ark",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[32,"Niebieska włóknia opakowaniowa o gramaturze 78 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) . Zgodna z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2, spełniająca wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42 EEC ( klasa I) i posiadajaca znak CE. Wymiar 100cm x 100 cm. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania 2,90 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym 1,20 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania 2,60 kN/m, Wytrzymałość na rozciąganie namokro w kierunku poprzecznym 1,10 kN/m, Wytrzymałość na przepuklenie na sucho 320 kPa, Wytrzymałość na przepuklenie na mokro 320 kPa","ark",{"v":1000,"d":"1,000"}]
[33,"Trwały marker do opisywania pakietów, odporny na działanie czynników sterylizacyjnych. Kolor czarny","szt.",90]
[34,"Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, dostepne w czterech kolorach (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). Zgodne z normą EN","op.",1]
[35,"Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w tlenku etylenu do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet, (1 komplet zawiera 12 rolek po 750 szt). EN 867-1, EN 867-2, ISO 11140-1","op.",1]
[36,"Test pozostałości białkowych do kontroli mycia narzędzi chirurgicznych. Op.=50 szt. Pasujące do Inkubatora o pojemności 24x1,5 ml","op.",2]
[37,"Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134 st C/7 min. i 121 st. C /20 min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1- wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną- wopakowaniach po 200.","op.",100]
[38,"Stojak na wykazy narzędziowe wykonany z twardego tworzywa sztucznego. Stabilna podstawa z wbudowanymi płytkami obciążającymi. Wyposażony w 10 ramek A4 z 5-cioma zakładkami indeksującymi. Możliwość rozbudowy stojaka do 40 ramek","szt",2]
[39,"Mata silikonowa niebieska grubość: 2mm, rozmiar:120x300cm(z możliwością docięcia pod zamówienie) ","szt",1]
[40,"Szczoteczki do mycia narzędzi;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki x dł całkowita: "]
[null,"1,6 x22x215 mm(biały koralik) ","szt",3]
[null,"2x21x215mm(czarny koralik) ","szt",3]
[null,"2,5x21x215 mm(różowy koralik) ","szt",3]
[null,"3x18x215mm (pomarańczowy koralik) ","szt",3]
[null,"4x18,5x215 mm (niebieski koralik) ","szt",3]
[null,"1x13x450mm ","szt",2]
[null,"1,6x13x450mm","szt",2]
[null,"1,8x13x450mm","szt",2]
[41,"Szczotki do mycia końcówek odsysających; jednorazowe szczotki do mycia końcówek odsysających z czyściekiem i nylonowym włosiem. Szczotka posiadająca dwie główki ze szczotką i czyścikiem. Wymiary: śr. Szczotki x dł. Szczotki x dł. Czyścika x dł. Całkowita "]
[null,"3x20x30x390mm (niebieskia) ","szt",10]
[null,"6x20x30x390mm(żółta) ","szt",10]
[42,"Szczotki do mycia rozwiertaków śródszpikowych;szczotka z nylonem włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temp.do 134°C"]
[null,"3x100x800mm","szt",3]
[null,"5x100x800mm","szt",3]
[43,"Szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach;jednorazowe szczotki z nylonowym włosiem. Wymiary: średnica szczotkix dł.szczotki xdł.calkowita "]
[null,"5x20x150mm","szt",100]
[null,"5x20x150mm","szt",100]
[44,"Szczotki do mycia narzędzi z okrągłą głową ;szczotka z nylonowym skręconym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temp. Do 134°C. Wymiary: średnica szczotkixdł. Szczotkixdł. Całkowita:"]
[null,"0,6x8x450mm","szt",5]
[null,"1,4x8x450mm","szt",5]
[45,"Szczotka do mycia narzędzi z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej. Z bialym plastikowym uchwytem. Wymiary: średnica szczotki x dł. Szczotki xdł.całkowita; 3,5x60x265mm","szt",2]
[46,"Szczotki do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej;wielorazowe szczotki do mycia narzędzi o wąskich kanałach z nylonowym włosiem, drut ze stali kwasoodpornej, odporne na temperaturę do 134°C. Z końcówką ochronną. Wymiary: średnica szczotki x dłxdł.całkowita:"]
[null,"10x100x300mm","szt",5]
[null,"20x100x500mm","szt",5]
[47,"Szczotki do mycia endoskopów, jedorazowe szczotki z nylonowym włosiem. Dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary: średnica szczotki x dł szczotkix dł. całkowita "]
[null,"2x12x1000mm (żółta) ","szt",40]
[null,"2,5x14x2300mm (czerwona) ","szt",40]
[null,"5x20x2300mm (czerwona)","szt",50]
[48,"Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe czyściki w rolce. Wymiary: średnica x długość :"]
[null,"3mmx10m/bawełna ","rol",2]
[null,"3mm x 10m/bawełna-nylon ","rol",2]
[null,"6mm x 7,5m poliester-nylon ","rol",2]
[49,"Czyściki do narzędzi rurowych. Jedorazowe , pojedyncze czyściki. Wymiary: średnica x długość :"]
[null,"3mmx150mm/bawełna-nylon ","szt",200]
[null,"3mm x300mm/runo poliestrowe ","szt",200]
[null,"9mmx300mm/ runo poliestrowe ","szt",200]
[null,"12mmx300mm/runo poliestronowe ","szt",200]
[50,"Zestaw szczotek do chirurgii małoinwazyjnej; zestaw zawiera 7 szczotek ","zestaw",1]
[51,"Czyścik z włókniny; czyścik włókniny do czyszczenia metalu z rdzy i innych zabrudzeń, brązowy, szorstki. Wymiary: 150x100mm ","szt",6]
[{"$nulls":4},"RAZEM:"]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:"]
[]
[null,"Próbki wymagane celem oceny jakość"]
["Wykaz próbek: pozycje 1,2,3,4,6,8 po 1 sztuce ,od 12-19 ( 1 sztuka z dowolnej pozycji), od 21-28 ( 1 szt. z dowolnej pozycji)  "]
[]
[]
["Do oferty należy załączyc:"]
[null,"Deklarację Zgodności  - dotyczy pozycji: 12-32"]
[null,"Karta charakterystyki preparatu, pozwolenie na obrót preparatem biobójczym - dotyczy pozycji: 5"]
[null,"Oświadczenie o oznaczeniu CE - dotyczy poz. 5"]
[]
[null,"dot. Poz.5 -dostep do strony interentowej (adres strony lub hasło dostepu)"]
[null,"z aktualnymi kartami charakterystyki lub informacja o produkcie"]
[]
[]
[]
[null,"dot. Poz.5** Określenie czy oferowane produkty podlegają rejestracji "]
[null,"zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i"]
[null,"rady z dnia 18 grudnia 2006 (z póź. zm. w sprawie rejestracji, oceny"]
[null,"udzielnania zamówień i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów"]
[null,"REACH."]

{"sheet":"Różne mat. sterylizacyjne(2)","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[1,1,1,6]]}
[null," Pakiet nr2"]
[null,"Materiały do wyjaławiania wyrobów medycznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr "]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy"]
[1,"Wkład filtracyjny PS 20-L ( 5 micron)","szt",20]
[2,"Wkład filtracyjny PS 5 ( 5 micron)","szt",12]
[3,"Wkład ze spiekanego węgla ( BL)","szt",8]
[4,"Papier do drukarki do sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",103]
[5,"Smar do uszczelek sterylizatora parowego SELEKTOMAT SL","szt",10]
[6,"Sprawdzian zgrzewania . Codzienny test do kontroli pracy zgrzewarek rolkowych we wszystkich opakowaniach. Opakowanie 250 szt testów.","op",6]
[7,"Filtr jednorazowy do pojemników sterylizacyjnych w sterylizacji parowej, szer.19 cm (opakowanie a 500szt.)","op",4]
[8,"Test skuteczności mycia zawierający syntetyczna substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 ( odpowiednik krwi owczej) naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego op. 320 szt gke","op",7]
[9,"Plomba etykieta zabezpieczajaca z papieru, do, pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejanie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. Wymiary etykiety 25x70 mm, wymiary paska plomby 70x3,5 mm. Opakowanie 1008 szt","op",4]
[10,"Plomba silikonowa do pojemników sterylizacujnych. Może być poddawana myciu w myjni- dezynfektorze oraz sterylizacji w parze wodnej. Kolor: żółty, niebieski, zielony , czerwony.  Rozmiar: 110mm (opakowanie 100szt)","op",6]
[11,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych z tworzywa sztucznego Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze niebieskim,  Opakowanie 250szt","op",2]
[12,"Papier offsetowy do drukarek myjni-dezynfektora. Rozmiar 57x25","rol",80]
[13,"Etykieta do oznaczenia tac sterylizacyjnych wykonana z papieru. Wymiary: 240x50mm. Dostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[14,"Etykieta do oznaczania tac sterylizacyjnych wykonane z papieru. Wymiary: 206x110mm. Dpostępne w kolorze białym. Opakowanie 250szt. ","op",1]
[{"$nulls":4},"RAZEM:"]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:"]

{"sheet":"Szczoteczki(3)","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[1,1,1,6]]}
[null,"Załącznik nr 1a pakiet nr 3"]
[null,"Szczoteczki, koperty"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr "]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy"]
[1,"Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego, zakończona obustronnie włosiem nylonowym i włosiem ze stali nierdzewnej.","szt",35]
[2,"Szczotka wielokrotnego użytku o dł. niekrótszej niż 27 cm do czyszczenia narzędzi, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca uchwyt oraz niebieskie nylonowe włosie, na jednym końcu szczotki dwie różne szerokości włosia.","szt",5]
[3,"Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi , z  uchwytem wykonanym                       z tworzywa sztucznego włosiem z nylonu osadzonym na dwóch końcach rączki przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia.","szt",12]
[4,"Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi , z  poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego włosiem ze stali nierdzewnej .","szt",15]
[5,"Szczotki do czyszczenia z niebieskim włosiem - okrągła; zakończona pętlą umożliwiającą zawieszenie szczotki na wieszaku.","szt",3]
[6,"Szczotka wielokrotnego użytku niedłuższa niż 18 cm, wykonana z białego tworzywa sztucznego, posiadająca niebieskie nylonowe włosie.","szt",12]
[7,"Specjalistyczna szczotka o dł. 16,5 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 44 mm.","szt",2]
[8,"Zestaw profesjonalnych szczotek do czyszczenia komory sterylizatora,                  w skład którego wchodzą: szczotka z aluminiową teleskopową rączką                   o zakresie długości 60-120 cm i główką o wymiarach 14 x 19 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, oraz niewielka szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 11 x 14 cm wykonaną z białego nylonowego włosia, której kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków w komorze sterylizatora.","kpl",1]
[9,"Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie arkusza z naniesioną substancją testową odpowiadającą zanieczyszczeniom brudnych narzędzi chirurgicznych ( nie tylko krew) naniesioną z czterech stron , na plastikowym podłożu , której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1. Arkusz testowy do stosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia w czterech płaszczyznach . Możliwy do zastosowania w programie termicznym oraz chemiczno-termicznym myjni dezynfektora. Odczyt testu ma być łatwy i jednoznaczny w interpretacji wyniku (opakowanie a 100 szt.) STF","op",22]
[10,"Nietoksyczny wskaźnik  chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej                w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę  substancji wskaźnikowej w polu testowym, przebarwienie po procesie jednoznaczne, łatwa interpretacja (opakowanie a 100 szt.)Des Check","op",23]
[11,"Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet  i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji  - w opakowaniach po 100 szt.","op",6]
[12,"Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet  i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji  - w opakowaniach po 100 szt.","op",2]
[]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:"]

{"sheet":"System dokum.(4)","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[1,1,1,6]]}
[null,"Załącznik nr 1a pakiet nr 4"]
[null,"Materiały eksploatacyjne do komputerowego zarzadzania sterylizacją narzędzi chirurgicznych"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena ","Stawka ","Wartość","Wartość","Cena","Producent","Nr "]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","netto","brutto","brutto","Sprzętu","katalogowy"]
[1,"Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm.","rolki",20]
[2,"Etykiety poliestrowe , białe, błyszczace , z klejem akrylowym, do komuterowego systemu dokumentacji, o wymiarach pojedynczej etykiety 30x80mm, do użytku w posiadanych drukarkach Gk20t firmy Zebra. Przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych uzywanych w CS. Odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz środowisko panujące w myjniach-dezynfekataorach i sterylizatorach w czasie ich pracy. Rolki zawierające 1000 szt etykiet każa. Średnica zewnetrzna rolki nie wieksza niż 125 mm.","rolki",3]
[3,"Taśma barwiąca żywiczna do zadruku etykiet foliowych, przeznaczona do użytku w  posiadanych drukarkach GT420t firmy Zebra. Długość nie mniejsza niż 110 m. Dopuszczalna szerokość tasmy nie mniejsza niż 86mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny","szt",2]
[4,"Kalka woskowa do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w  posiadanych drukarkach GT420t firmy Zebra. Długość nie mniejsza niż 110 mm. Dopuszczalna szerokość tasmy nie mniejsza niż 74mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala.Kolor czarny","szt",70]
[5,"Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm.","rolki",80]
[6,"Etykiety ze wskaźnikiem tlenku etylenu i pary wodnej do komputerowego systemu dokumentacji o wymarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstowe ( dwukrotnie przylepne). Dwudzielne- górna warstwa podzielon w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. W rolkach zawierających 1000 szt etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm.","rolki",2]
[{"$nulls":4},"RAZEM:"]
[]
[null,"Wartość pakietu netto: "]
[null,"Wartość pakietu brutto: "]
[null,"Warunki płatności:"]
[]
[null,"Próbki wymagane celem oceny jakość"]
[null,"pozycja ne 1,2,5,6- po 5 sztuk."]
[]
[null,"Dokumenty:"]
[null,"Potwierdzenie zgodności z normą EN ISO 11140-1 Klasa 1"]