Świnoujście, 29.05.2023r.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie**

**zamówienia**

EA/PW/NI/0673/195/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: **„Podłączenie studni W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej na ujęciu SUW Wydrzany w Świnoujściu”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację czy węzły hydrantowe obejmujące montaż rur, hydrantów, zasuw oraz trójnika wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Jeżeli tak to
prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile, przekroje i inne niezbędne dokumenty oraz dodanie pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie będą wykonane montaże hydrantów. Prace instalacyjne do poszczególnych studni należy zakończyć odpowiednio w węzłach:

W8 – zakończyć zasuwą Z9 i korkiem w W68,

W7 – zakończyć zasuwą Z7 i korkiem w W50,

W6 – zakończyć zasuwą Z5 i korkiem w W46,

W4 – zakończyć zasuwą Z2 i korkiem w W24.

W związku z powyższym w przedmiarze w pozycji 26 d 1.2.2 – należy przyjąć wartość 0 (zero).