## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

a) Dane techniczne:

 - Samochód osobowo-terenowy typu pick-up do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

- Możliwość przewożenia 5 osób.

- Samochód fabrycznie nowy, nieużywany,

 - Rok produkcji: nie starszy niż 2023 r.

 - Silnik diesel o mocy nie mniejszej niż 170 kW, spełniający wymogi normy EU-6.

- Pojemność skokowa w przedziale 2600 – 3000 cm3,

 - Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 275 g/km,

 - Nadwozie: 4 drzwiowy,

 - Kolor: grafit, czarny, szary – metalizowany,

 - Rozstaw osi nie mniejszy niż: 3200 mm,

 - Szerokość pojazdu bez lusterek nie mniejsza niż: 1900 mm,

 - Długość pojazdu w granicach: 4950 – 5400 mm,

 - Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 180 mm,

 - Skrzynia biegów: 10-biegowa automatyczna,

 - Dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 1000 kg,

 - Koła: ze stopów lekkich 7,5Jx18 z oponami 255/65 R18.

b) Wyposażenie:

- Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser),

- Alarm antywłamaniowy,

- Gniazdo 230 V,

- Asystent parkowania z czujnikami z przodu i z tyłu,

- Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu,

- Szyby przednia i tylna ogrzewane,

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne – kurtyny powietrzne),

- Klimatyzacja – Climatronic – dwustrefowa,

- Dołączany napęd na 4 koła,

 - Hak holowniczy, demontowalny,

- Radioodtwarzacz wyposażony w 6 głośników,

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne,

 - Automatyczne włączanie reflektorów,

 - Lusterko wsteczne wewnętrzne, automatycznie przyciemniane,

 - Asystent utrzymania pasa ruchu, asystent zmiany pasa,

 - Elektrycznie otwierana tylna klapa,

 - Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie,

 - Kamera wspomagająca cofanie,

 - Wspomaganie układu kierowniczego,

 - Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej,

 - Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy,

 - Reflektory przednie oraz światła do jazdy dziennej – LED,

 - Światła przeciwmgielne przednie – LED,

 - Lampy tylne – LED,

 - Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu,

 - System nawigacji z ekranem nie mniej niż 10",

 - System kontroli ciśnienia w ogumieniu,

 - Tempomat aktywny,

 - System rozpoznawania znaków drogowych oraz ograniczeń prędkości,

- System awaryjnego hamowania, wykrywania przeszkód na drodze,

- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikem deszczu,

 - Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, (sterowanie radiem i telefonem),

 - Czarna lub grafitowa podsufitka,

 - Czarna lub grafitowa tapicerka,

 - Osłona dola silnika i skrzyni biegów wykonana ze stali,

 - Centralny zamek,

 - Koło zapasowe pełnowymiarowe.

c) Inne wymagania:

 - Zabudowa typu hardtop części bagażowej,

 - Wyciągarka,

 - Podnośnik samochodowy,

 - Klucz do kół,

 - dokumenty uprawniające do rejestracji pojazdu.