**Dział Zamówień Publicznych**

# **Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Nr postępowania: 403/2020/PN/DZP**

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW/FORMULARZ CENOWY*

**Część nr I – Szafy serwerowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane\*** | **Liczba sztuk** | **Cena**  **jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | **Szafy serwerowe**   1. Szafa serwerowa  * szafa wysokości - 42 U * szerokość - 600 mm * głębokość 1000 mm  1. Szafa serwerowa  * szafa wysokości - 42 U * szerokość - 800 mm * głębokość 1000 mm      1. Warunki wspólne dla wszystkich szaf – minimalne  * Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy). * Drzwi przednie i tylne blaszane perforowane (prześwit 80%) z zamkiem trzypunktowym z klamką. * Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi. * Dwie pary belek nośnych 19" o płynnej regulacji położenia. * Listwa uziemienia. * Linki uziemienia drzwi i osłon. * Stopki poziomujące. * Materiał - Szkielet, osłony, drzwi, belki nośne, ceowniki – blacha stalowa * Wysięgniki – odlew znalowy * Stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529. * Wykończenie powierzchni - Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową, kolor RAL 9005 * Belki nośne, ceowniki - alucynk * Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi. * Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami. * Numeracja jednostek U na belkach nośnych. * Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 180°. * Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. * Możliwość ustawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą). * Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowe oraz zabudowy. |  | **1 szt.**  **5 szt.** |  |  |
| 2  . | **Okres gwarancji: minimum 1 rok** |  |  |  |  |
| **Poz. 1) Producent: ……………………………………………**  **Model: ………………………………………………..**  **Poz. 2): Producent: ……………………………………………**  **Model: ………………………………………………..** | | | | |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | |  |

…..................., dnia ….................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)**

***Wymaga się bezwzględnego wypełnienia kolumny C „Parametry oferowane”. Brak wypełnienia kolumny „C” skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.***