**Dział Zamówień Publicznych**

# **Załącznik nr 1 do SIWZ**

 **Nr postępowania: 403/2020/PN/DZP**

### *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW/FORMULARZ CENOWY*

**Część nr I – Szafy serwerowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane\*** | **Liczba sztuk** | **Cena** **jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1 | **Szafy serwerowe**1. Szafa serwerowa
* szafa wysokości - 42 U
* szerokość - 600 mm
* głębokość 1000 mm
1. Szafa serwerowa
* szafa wysokości - 42 U
* szerokość - 800 mm
* głębokość 1000 mm

1. Warunki wspólne dla wszystkich szaf – minimalne
* Skręcany szkielet (płyta dolna, płyta górna, cztery słupy).
* Drzwi przednie i tylne blaszane perforowane (prześwit 80%) z zamkiem trzypunktowym z klamką.
* Dwie osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi.
* Dwie pary belek nośnych 19" o płynnej regulacji położenia.
* Listwa uziemienia.
* Linki uziemienia drzwi i osłon.
* Stopki poziomujące.
* Materiał - Szkielet, osłony, drzwi, belki nośne, ceowniki – blacha stalowa
* Wysięgniki – odlew znalowy
* Stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.
* Wykończenie powierzchni - Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową, kolor RAL 9005
* Belki nośne, ceowniki - alucynk
* Otwory kablowe o szerokości 71 mm w płycie dolnej i górnej, pozwalające na wprowadzanie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi.
* Wszystkie otwory w płycie dolnej i górnej zamknięte wyłamywanymi zaślepkami.
* Numeracja jednostek U na belkach nośnych.
* Maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 180°.
* Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi.
* Możliwość ustawienia szafy bez stopek bezpośrednio na podłodze (brak wystających elementów pod szafą).
* Przystosowanie do łączenia szaf w układy szeregowe oraz zabudowy.
 |  |  **1 szt.****5 szt.** |  |  |
| 2. | **Okres gwarancji: minimum 1 rok** |  |  |  |  |
| **Poz. 1) Producent: ……………………………………………****Model: ………………………………………………..****Poz. 2): Producent: ……………………………………………** **Model: ………………………………………………..** |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |

…..................., dnia ….................

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)**

***Wymaga się bezwzględnego wypełnienia kolumny C „Parametry oferowane”. Brak wypełnienia kolumny „C” skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ.***