|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1. | Komplet dysków twardych – typ 1 | 1 komplet |  |  |
| SUMA: |  |

UWAGA: W poniższych tabelach należy wpisać w ostatniej kolumnie w wykropkowanych miejscach dokładne wartości oferowanych parametrów spełniających minimalne wymagania, a w miejscach gdzie wymagane jest spełnienie określonych cech, skreślić niepotrzebne „Nie spełnia” lub „Spełnia”. Należy wpisać producenta, model oraz inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące proponowane urządzenie lub oprogramowanie.

W przypadku zaproponowania rozwiązań na podstawie udzielonych odpowiedzi do pytań oferentów dot. OPZ zamawiający zaleca odwołanie się do konkretnej odpowiedzi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń/oprogramowania |
|  | Komplet dysków twardych – typ 1 | 1. Komplet dysków twardych – typ 1:
2. Producent: **…………………………………………………………………………..**
3. Model: **…………………………………………………………………………..**
4. Oznaczenie, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację produktu (np. symbol, kod produktu itd.) **………………….……..**

 **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….……..** |

1. Komplet dysków twardych – typ 1

**……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………....**

*Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu) oraz oprogramowanie*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/oprogramowania | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
|  | Komplet: | Jeden komplet składający się z 40 dysków twardych do macierzy dyskowej HP P2000 G3 FC (np. numer seryjny macierzy dyskowej: 2S6410C128) | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Typ dysku: | dysk twardy do macierzy | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Pojemność: | 600 GB per dysk twardy | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Interfejs: | SAS | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Prędkość obrotowa: | 15 000 [obr/min] | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Format dysku | 2,5" lub 3,5"Zamawiający nie wymaga ramki 3,5”W przypadku zaoferowania dysku 2,5”, Zamawiający wymaga adaptera umożliwiającego montaż dysku 2,5” w ramce 3,5” | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Szybkość transmisji interfejsu: | 6 Gbit/s lub 12 Gbit/s | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Przeznaczenie: | Praca ciągła, 24x7 dni w tygodniu | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | MTBF | 1.5 mln godzin | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Kompatybilność: | Zamawiający posada macierz dyskową HP P2000 G3 FC (np. numer seryjny macierzy dyskowej: 2S6410C128), w której pracują dyski twarde o modelach m.in.:HITACHI HUS156060VLS600, SEAGATE ST3600057SS, HP EH000600JWCPLHP EH0600JDYTL.  | Spełnia / Nie spełnia \* |
|  | Gwarancja: | Dyski twarde muszą być fabrycznie nowe. Gwarancja: 2 lata od momentu zakupu. | Spełnia / Nie spełnia \* |