Zał. nr 1

**Raport rozbieżności pomiędzy wypisami i wyrysami z PODGiK, a stanem na gruncie, wraz z propozycja zmiany użytkowania gruntów (na Ls)**

| **Lp.** | **Województwo** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb ewidencyjny** | **Numer działki PODGIK** | **Identyfikator działki** | **Użytek wg wypisu i wyrysu PODGIK** | **Użytek w bazie SILP** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | małopolskie | bocheński | Bochnia-miasto | Bochnia-5 | 3158 | 120101\_1.0005.3158 | PsIII, dr 0.03 ha | dr 0.03 ha, opis DROGI P | Na gruncie droga leśna (wewnętrzna), dojazd do leśniczówki. Wskazanie do zmiany opisu i użytku. |
| 2 | małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz Obszar Wiejski | Kopaliny | 1985/1 | 120106\_5.0003.1985/1 | Ba 0.03 ha | Ba, opis SKŁAD, wydz. 49 h | Obecnie w ramach grup rodzajów powierzchni stosowany jest opis SKŁAD DR (składnica drewna) jako powierzchnia związana z gospodarką leśną na użytku Ls. Wskazana zmiana użytku na Ls. |
| 3 | małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz Obszar Wiejski | Kopaliny | 1985/2 | 120106\_5.0003.1985/2 | Ba 0.0038 ha | Ls 0,0038 ha, 49f opis D-STAN, na LMN 49h opis SKŁAD | Wg bazy SILP opisany drzewostan, teren związany z gospodarką leśną. Wskazana zmiana użytku na Ls oraz weryfikacja granic działki. |
| 4 | małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz Obszar Wiejski | Kopaliny | 88/4 | 120106\_5.0003.88/4 | PsIII 0.10 ha | Ls 0,10 ha | Na gruncie las, w bazie SILP opisany D-STAN. Wskazanie do zmiany użytku na Ls. |
| 5 | małopolskie | bocheński | Nowy Wiśnicz Obszar Wiejski | Stary Wiśnicz | 528/1 | 120106\_5.0010.528/1 | Bp 0.14 ha | Bp 0.14 ha, opis PLAC | Teren zwizany z gospodarką leśną, na użytku znajduje się skład drewna. Wskazanie do zmiany opisu powierzchni i użytku. |
| 6 | małopolskie | bocheński | Żegocina | Żegocina | 383/4 | 120109\_2.0005.383/4 | PsV 0.04 ha | Ls 0,04 ha | Na gruncie las, w bazie SILP opisany D-STAN. Wskazanie do zmiany użytku na Ls. |
| 7 | małopolskie | brzeski | Brzesko Obszar Wiejski | Jasień | 1908/6 | 120202\_5.0003.1908/6 | dr 0.20 ha | dr 0,13, opis DROGI P | W bazie SILP i na mapie opisane wydzielenie DROGI P, na gruncie droga leśna, do wyjaśnienia z PODGIK, różnica w powierzchni użytku. Wskazanie do zmiany na Ls. |
| 8 | małopolskie | brzeski | Gnojnik | Zawada Uszewska | 834/2 | 120205\_2.0006.834/2 | dr 0.23 ha | opis DROGI P | Opisana droga publiczna, w rzeczywistości jest to droga leśna udostępniona do ruchu publicznego. |
| 9 | małopolskie | brzeski | Gnojnik | Zawada Uszewska | 835/2 | 120205\_2.0006.835/2 | dr 0.49 ha | opis DROGI P | Opisana droga publiczna, w rzeczywistości jest to droga leśna udostępniona do ruchu publicznego. |
| 10 | małopolskie | tarnowski | Wojnicz | Grabno | 1355 | 121613\_5.0003.1355 | Ls 0.40ha | Ls 0.40ha | Rzeczywista powierzchnia wydzieleń z opisanym drzewostanem jest wyższa od powierzchni wydzieleń z opisaną Ł. Przyjęto powierzchnię i granice użytków wg danych PODGIK. Zalecana weryfikacja powierzchni rzeczywistej użytków na gruncie. |
| 11 | małopolskie | tarnowski | Wojnicz | Grabno | 1355 | 121613\_5.0003.1355 | ŁV 1.41 ha | ŁV 1.41 ha |
| 12 | małopolskie | wielicki | Gdów | Jaroszówka | 263 | 121902\_2.0007.263 | Wp 0,0006 ha | Ls 0,0006 ha | Ze względu na małą powierzchnię działki i zbyt małą powierzchnię do utworzenia nowego wydzielenia, powierzchnię dołączono do wydzielenia 87a, na użytku Ls. Na działce opisano D-STAN. Wskazanie do zmiany użytku. |
| 13 | małopolskie | wielicki | Gdów | Wieniec | 769/2 | 121902\_2.0024.769/2 | dr 0.33 ha | Ls 0.33 ha | Rozbieżność użytku, rozbieżność przebiegu granicy działki na styku powiatów, opisany drzewostan i droga jako obiekt liniowy. Wskazanie do zmiany użytku na Ls. |

**Raport rozbieżności w powierzchni użytków ewidencyjnych pomiędzy powierzchnią z wyrysów pozyskanych z PODGiK, a powierzchnią użytków ewidencyjnych z wypisów zawartą w SILP**

| **Lp.** | **Województwo** | **Powiat** | **Gmina** | **Obręb ewidencyjny** | **Numer działki PODGIK** | **Identyfikator działki** | **Użytek ewidencyjny (PODGIK)** | **Powierzchnia z wypisu (PODGIK) [ha]** | **Powierzchnia geometryczna na warstwie uzytków (PODGIK) [ha]** | **Komentarz** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | małopolskie | bocheński | Rzezawa | Jodłówka | 1540 | 120107\_2.0006.1540 | Ls | 32.3100 | 31.2907 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK |
| 2 | małopolskie | bocheński | Rzezawa | Jodłówka | 1540 | 120107\_2.0006.1540 | LsV | 0.3600 | 1.4472 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK |
| 3 | małopolskie | brzeski | Brzesko | Okocim | 1137 | 120202\_5.0005.1137 | dr | 0.3900 | 0.8434 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK |
| 4 | małopolskie | brzeski | Gnojnik | Uszew | 2051/1 | 120205\_2.0005.2051/1 | RIVb | 0.3400 | 1.1093 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK, na warstwie pochodnych geometria zgodna z wypisem. Wg wypisu i pochodnych jest użytek Ls i RIVb, wg geometrii PODGIK RIVb. |
| 5 | małopolskie | bocheński | Bochnia | Gorzków | 266/4 | 120102\_2.0013.266/4 | LsII | 0,5800 | 0,2488 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK |
| 6 | małopolskie | brzeski | Brzesko | Okocim | 1142/2 | 120202\_5.0005.1142/2 | LsIII | 1.1200 | 0.5008 | Rozbieżność powierzchni w wypisie i warstwie geometrycznej PODGIK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |