**Załącznik nr I do SWZ**

Znak sprawy:**1/D/Z/2024**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego – ekogroszku i ekomiału węglowego wg potrzeb zamawiającego w następujących ilościach i asortymentach:

**a) ekomiał węglowy**

 **- szacunkowa ilość 80 ton**

 - wartość opałowa: minimum 24 MJ/kg
- zawartość popiołu do 12 %
- zawartość siarki do 1,2 %

 - spiekalność RI: 0-15
- wilgotność do 10%

- uziarnienie: 5-25 mm 80% : 1-3 20%
- wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni, metali, śniegu, lodu,

**b) węgiel kamienny energetyczny – ekogroszek (wyłącznie workowany - 25kg)
- szacunkowa ilość 70 ton**- wartość opałowa: minimum 26 MJ/kg
- granulacja: 5 - 25 mm
- spiekalność RI: 0-15
- zawartość popiołu do 12%
- zawartość siarki do 1,2%
- wilgotność do 10%

1. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia pomiędzy partiami podanymi w harmonogramie dostaw,
2. Podane ilości ekogroszku i ekomiału są wielkościami szacunkowymi, wynikającymi ze średniego rocznego zapotrzebowania Zamawiającego, ustalonego na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienia - służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego opału wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.
3. Ilość wskazana w ust. 1 powyżej są ilościami szacunkowymi, faktyczna ilość może się różnić w tolerancji 30%.
4. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół) po cenie jednostkowej obowiązującej na dany dzień Wykonawcy.
5. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego zamówienia w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tego zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji
7. Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. jest objęte zwolnieniem o którym mowa w

art. 31a ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).

1. Zamawiający oświadcza, iż przedmiot zamówienia będzie wykorzystany w kotłowniach o mocy

mniejszych niż 1MW.

10.Szczegółowe warunki dostawy:

1. Wykonawca dostarczy opał własnym transportem do kotłowni przy ul. Walcerzewice, kotłowni Markowo (7 km od Gniewkowa), kotłowni Murzynno (8 km od Gniewkowa) oraz do kotłowni Kaczkowo (5 km od Gniewkowa). **Koszty transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca.**
2. W przypadku kotłowni przy ul. Walcerzewice i w Kaczkowie, dostarczony ekogroszek do kotłowni musi być workowany. Ułożony na paletach i rozładowany sprzętem wykonawcy ( np. HDS)
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od miejscowości:
* dla kotłowni w miejscowości Markowo:
* - ekomiał węglowy - dostawa wyłącznie w sezonie grzewczym - od 1 do 2 dostaw miesięcznie, pojazdem o ładowności do 12 ton,
* dla kotłowni w miejscowości Murzynno:
* - ekomiał węglowy - dostawa wyłącznie w sezonie grzewczym - od 1 do 2 dostaw miesięcznie (jednorazowo 2- 3 tony),
* dla kotłowni przy ul. Walcerzewice:
* - ekogroszek (wyłącznie workowany po 25 kg) – od 1 do 3 dostaw miesięcznie, w zależności od wielkości dostaw (jednorazowo od 2 do 5 ton).
* dla kotłowni Kaczkowo:
* - ekogroszek (wyłącznie workowany po 25 kg) – 1 dostawa miesięcznie (jednorazowo ok. 2 tony)
1. Wykonawca każdorazowo zrealizuje jednostkową dostawę w terminie **3 dni roboczych**, liczonych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego zamówieniem drogą elektroniczną.
2. Wykonawca dostarczy opał wraz z dokumentem WZ obejmującym dostarczoną partię, zawierającym m.in. następujące dane: nr WZ, data i miejsce dostawy, ilość w tonach dostarczonej partii opału.
3. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku dla kotłowni Walcerzewice w godz od 700 - 1400 , a dla kotłowni w Markowie i Murzynnie w godzinach od 700 – 1800.
4. Dostawa opału realizowana będzie do kotłowni Zamawiającego środkami transportu Wykonawcy o ładowności nie większej niż 12 ton.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania należytej jakości węgla kamiennego zgodnego z parametrami i wielkością zamówienia.
6. Wykonawca za dostarczony węgiel kamienny wystawią fakturę VAT.
7. Wykonawca wraz z każdą dostawą zobowiązany jest do dostarczenia świadectwa jakości miału węglowego, karty badań opału potwierdzającej parametry dostarczanego opału (typ, wartość opałowa, zawartość popiołu i siarki oraz wilgotność),
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego badania w niezależnym laboratorium jakości dostarczonego opału.
9. Dostarczony opał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia, metali i domieszek mułu oraz musi odpowiadać Polskim Normom.