|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 1 - Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży** | | | | | |
| **Nazwa/Typ** | **Ilość sztuk** | **Parametry** | | | **Uwagi** |
| Panel pełny 60/60 | 80 | 38 W, 4700lm, 4000 K,  led | | | Na przykład iluve VICO BL 38W lub porównywalne o zbliżonych parametrach |
| Panel ramka 60/60 | 20 | 40 W, 3600lm, 4000 K, led | | | Na przykład kanlux AVAR 6060 lub porównywalne o zbliżonych parametrach |
| Oświetlenie nocne okrągłe do montażu w panelu sufitu podwieszanego 60/60 | 10 | 6 W, barwa ciepła, 300lm, 3000 K, led | | | Na przykład Downlight Slim lub porównywalne o zbliżonych parametrach |
| Oświetlenie ewakuacyjne naścienne z piktogramem | 4 | led | | | Na przykład EXIT M ETE/3W/E/1/SE/AT/WH lub porównywalne o zbliżonych parametrach |
| **Zadanie nr 2 - Oddział Psychiatryczny I** | | | | | |
| Panel pełny 60/60 | 80 | | 38 W, 4700lm, 4000 K, led | Na przykład iluve VICO BL 38W lub porównywalne o zbliżonych parametrach | |
| Panel ramka 60/60 | 38 | | 40 W, 3600lm, 4000 K, led | Na przykład kanlux AVAR 6060 lub porównywalne o zbliżonych parametrach | |
| Oświetlenie ewakuacyjne wiszące | 6 | | led | Na przykład PUNTO WALL lub porównywalne o zbliżonych parametrach | |
| Oświetlenie nocne okrągłe do montażu w panelu sufitu podwieszanego 60/60 | 10 | | 6 W, barwa ciepła, 300lm 3000K | Na przykład Downlight Slim lub porównywalne o zbliżonych parametrach | |
| Oświetlenie ewakuacyjne naścienne z piktogramem | 6 | | led | Na przykład EXIT M ETE/3W/E/1/SE/AT/WH lub porównywalne o zbliżonych parametrach | |

Termin składania ofert: 7 dni

Termin wykonania: 15.12.2023 r.

Forma i termin płatności: przelew do 30 dni

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Pozostałe warunki zamówienia ujęte są w projekcie umowy zaakceptowanej przez Biuro Prawne.