# WYKAZ CEN

# INFORMACJE OGÓLNE

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. Podstawą do określenia ceny całkowitej za przedmiot zamówienia powinien być Wykaz Cen, gdzie całkowita cena ryczałtowa rozbita jest na ceny ryczałtowe za poszczególne elementy robót. W ten sposób cena oferowana za Przedmiot Zamówienia jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen.

1. **WYKAZ CEN – USTALENIA**

**Zamawiający przyjmuje, że wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości zadania zostały przez Wykonawcę uwzględnione w kwocie ofertowej nawet, jeżeli nie zostały wymienione w Wykazie Cen.**

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Wykazie Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego zadania i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

**W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do ukończenia całości Robót zgodnie z Projektem robót geologicznych i Projektem umowy oraz SWZ.**

Ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w pozycjach Wykazu Cen muszą zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania robót jak i koszty związane między innymi z:

* wykonaniem robót geologicznych – wiertniczych;
* dokumentacji Wykonawcy obejmującej opracowanie planu ruchu górniczego oraz dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej w formie dodatku do projektu robót geologicznych;
* kosztami dozoru geologicznego;
* pracami geodezyjnymi, pomiarami i inwentaryzacją, szkicami, opracowaniami pomocniczymi, oraz innymi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania wszystkich elementów inwestycji oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
* wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
* kosztami pomiarów, prób, badań, analiz laboratoryjnych, odbiorów, oznakowania oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
* kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
* zakupem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia, przeprowadzenia niezbędnych badań i prób;
* sprzętem i urządzeniami, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, rozruchem, serwisem gwarancyjnym, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych Przedmiotem Zamówienia;
* zakupem i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp
i ppoż.;
* geodezyjną oraz powykonawczą dokumentacją inwestycji oraz wszelkimi kosztami
z tym związanymi;
* zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz innych elementów zagospodarowania terenu
z przywróceniem do stanu pierwotnego na warunkach uzgodnień z właścicielem terenu w pasie prowadzonych robót oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi;
* urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza i magazynów wykonawcy i innych nie wymienionych prac przez wykonawcę, a związanych z wykonaniem kontraktu wraz z ich kosztami;
* różnymi opłatami administracyjnymi związanymi z wykonywaniem czynności formalno-prawnych w tym uzyskiwaniem decyzji, zgłoszeniami o rozpoczęciu
i zakończeniu robót geologicznych;
* zapłatą za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, magazynowanie, pracę tymczasową, koszty wyposażenia technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór i należności ogólne.

Przyjmuje się, że Wykonawca, znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Przedmiotem Zamówienia.

Kwoty wpisane do Wykazu Cen będą użyte do obliczenia należnych płatności przejściowych.

Płatności będą dokonywane zgodnie z Projektem umowy.

1. **CENY RYCZAŁTOWE**

Wyszczególnione roboty w Wykazie Cen winny być podane przez Wykonawcę w formie kwoty ryczałtowej netto (bez podatku VAT)

Ceny ryczałtowe w Wykazie Cen winny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Na cenę ryczałtową poszczególnych zadań inwestycyjnych składają się przynależne do nich pozycje Wykazu Cen.

Wszystkie pozostałe koszty (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy winny być wliczone w ceny ryczałtowe pozycji Wykazu Cen.

1. **TABELA WYKAZU CEN**
2. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie łączna cena ofertowa z podatkiem VAT.
4. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.

|  |
| --- |
| **WYKAZ CEN**  |
| **Nr** | **Wyszczególnienie robót otworu S-13** | **jednostka** | **Kwota w PLN bez VAT** |
| **I. Roboty geologiczne (wiertnicze)** |
| 1. | opracowanie planu ruchu górniczego | ryczałt |  |
| 2. | organizacja terenu wiertni i montaż urządzenia wiertniczego | ryczałt |  |
| 3. | wiercenie otworu do 45.0 m | ryczałt |  |
| 1. rurowanie otworu rurami  20" i  18"
 | ryczałt |  |
| 4. | wiercenie otworu do 72.0 m | ryczałt |  |
| 1. rurowanie otworu rurami 16"
 | ryczałt |  |
| 1. badania hydrogeologiczne i pomiary
 | ryczałt |  |
| 5.  | wiercenie otworu do 150.0 m | ryczałt |  |
| 1. rurowanie otworu rurami 14"
 | ryczałt |  |
| 1. badania hydrogeologiczne i pomiary
 | ryczałt |  |
| 6. | wiercenie otworu do 250.0 m  | ryczałt |  |
| 1. badania hydrogeologiczne i pomiary
 | ryczałt |  |
| 7. | tłokowanie w rurach  18", 16", 14"  | ryczałt |  |
| 8. | zabudowa rur perforowanych | ryczałt |  |
| 9. | pompowanie oczyszczające, dezynfekcja otworu, pompowanie pomiarowe  | ryczałt |  |
| 10. | zabezpieczenie wylotu otworu głowicą hermetyczną  | ryczałt |  |
| **II. Prace geologiczne (laboratoryjno-dokumentacyjne)** |
| 1.  | badania laboratoryjne wody (badania fizyko-chemiczne, bakteriologiczne, badania na promieniotwórczość) | ryczałt |  |
| 2.  | prace geodezyjne (wyznaczenie otworu S-13, szkic z wytyczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) | ryczałt |  |
| 3.  | nadzór hydrogeologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej w formie dodatku do projektu robót geologicznych | ryczałt |  |
| 4. | czynności formalno-prawne (decyzje, zgłoszenia, zawiadomienia, zatwierdzenia) | ryczałt |  |
| 1. uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli dotyczy)
 | ryczałt |  |
|  | **RAZEM (I+II netto)**  |  |
|  | **VAT - ………….%** |  |
|  | **OGÓŁEM (brutto)** |  |