Opis przedmiotu zamówienia

**Zakup i montaż dwóch kamer monitoringu na nabrzeżu nr 13.1**

Zamówienie dotyczy zakupu , montażu i skonfigurowania z obecnym system dwóch kamer monitoringu na nabrzeżu 13.1. w Porcie Jachtowym im Jerzego Porębskiego przy ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu zgodnie z poniższą specyfikacją. Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną

|  |  |
| --- | --- |
| **Element specyfikacji** | **ilość** |
| **Kamera IP 8 Mpix, oświetlacz IR, WDR, MotoZoom, AcuSense 2 gen.**  rozdzielczość 3840 × 2160 punktów, 3D DNR, BLC, WDR 120dB, H.264+, H.265+, MJPEG, IP67Wykrywanie: Przekroczenia linii, Wtargnięcia w obszar, Wejścia/wyjścia z obszaru, Obiektu bez nadzoru, Zniknięcia obiektu, Zmiany sceny, Braku ostrości, Twarzy | 2 |
| Uchwyt metalowy do kamer bullet i kopułowych | 2 |
| Uchwyt słupowy | 2 |
| Przewód kat. 5e wysokiej jakości [m] | 20 |
| Kanał kablowy średnio [m] | 20 |
| Kabel krosowniczy | 4 |
| Urządzenie radiowe - dużej wydajności | 2 |
| Uchwyt montażowy anteny - komplet | 2 |
| Zasilacz | 2 |
| Switch PoE 8 | 2 |
| Słup stalowy ocynkowany 5m wraz z transportem | 1 |
| Fundament wraz z materiałami i transportem | 1 |
| Elementy elektryczne (np. puszki, gniazda, łączówki, złączki elektryczne itp.) | 2 |
| Akcesoria montażowe (np. śruby, kołki, uchwyty, środki konserwujące itp.) | 2 |
| Montaż, instalacja i konfiguracja systemu z istniejącym monitoringiem | 1 |