**Załącznik 1.15 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 15 – Nosze podbierakowe**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nosze podbierakowe 20 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny dezynfekcyjne wysokiej jakości aluminium |  |
|  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem |  |
|  | Nosze wyposażone w ergonomiczne uchwyty zdystansowane od podłoża znajdujące się na obwodzie służące do przenoszenia pacjenta. |  |
|  | Regulacja umożliwiająca osiągnięcie długości noszy do min. 200 cm |  |
|  | Szerokość min. 42 cm Długość po złożeniu max. 125 cmWaga do 13 kg.Nośność min. 150 kgMożliwość mocowania na ścianie ambulansuWyposażone w pasy bezpieczeństwa (min. 3 sztuki) |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Norma EN 1865-1:2010 |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy