**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Ciągnik rolniczy o parametrach:
* 35 - 55 KM;
* Chłodzenie cieczą;
* Przedni i tylni TUZ;
* Napęd w układzie 4x4;
* Maksymalna waga 1800 kg;
* Szerokość całkowita 120 - 160 cm;
* Skrzynia biegów manualna;
* Homologacja drogowa;
* Układ wtryskowy Common Rail;
* Spalanie - minimum norma Euro 5;
* Kabina minimum wentylowana.
1. Dedykowana przyczepa z homologacją drogową, maksymalne DMC - 750 kg.