**Załącznik do oferty na część 5**

**Rozbudowa posiadanych przełączników sieciowych**

1. **Rozbudowa posiadanego przełącznika Aruba 8325**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Nazwa producenta: | | | ***Podać producenta*** | |
| Model urządzenia: | | | ***Podać model urządzenia*** | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | | Parametr oferowany |
| 1 | **Parametry** | Wkładka Transceiver do posiadanego urządzenia typu przełącznik sieciowy firmy Aruba model 8325.   1. QSFP28 100G LC 10 km SMF | |  |
| 2 | **Gwarancja** | Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek, pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. | |  |

1. **Rozbudowa posiadanego przełącznika Aruba 5412Rzl2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Nazwa producenta: | | | ***Podać producenta*** | |
| Model urządzenia: | | | ***Podać model urządzenia*** | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | | Parametr oferowany |
| 1 | **Parametry** | Karta rozszerzeń do urządzenia switch Aruba 5412Rzl2.   1. 24 porty 10/100/1000BASE-T v3 zl2 Mod POE | |  |
| 2 | **Gwarancja** | Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek, pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. | |  |

1. **Rozbudowa posiadanego przełącznika Aruba 5412Rzl2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oferowane urządzenie:** | | | | |
| Nazwa producenta: | | | ***Podać producenta*** | |
| Model urządzenia: | | | ***Podać model urządzenia*** | |
| **Parametry techniczne:** | | | | |
| lp. | Parametr | Minimalna wartość wymagana: | | Parametr oferowany |
| 1 | **Parametry** | Zasilacz do urządzenia Aruba 5412Rzl2 J9829A 1100 W | |  |
| 2 | **Gwarancja** | Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek, pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania przez cały okres trwania gwarancji. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. | |  |