|  |
| --- |
| **Monitor komputerowy (min. 27”)** |
| **Parametr** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **Rodzaj wyświetlacza:** | Monitor LED |
| **Wielkość przekątnej:** | Min. 27" |
| **Typ panela:** | Min. IPS |
| **Rozdzielczość natywna:** | Min. 2560 x 1440 przy 240Hz |
| **Plamka:** | Max. 0,234 mm |
| **Jasność:** | Min. 400 cd/m² |
| **Współczynnik kontrastu:** | Min. 1000:1  |
| **Obsługa kolorów:** | Min. 16,7 miliony kolorów |
| **Czas reakcji (MPRT):** | Max. 1ms  |
| **Poziomy kąt widzenia pionowo / poziomo** | Min. 177°/177° |
| **Języki OSD:** | Min. angielski, polski |
| **Ochrona wzroku:** | redukcja niebieskiego światła |
| **Interfejsy:** | Min. 1 x HDMI Min. 1 x DisplayPort 1.4 Min. 2 x USB HUBMin. 1 x Wyjście słuchawkowe  |
| **Regulacja pozycji ekranu:** | Min. Wysokość, pivot (rotacja), pochył |
| **Kąt pochylenia:** | Min. 23° w górę, 5° w dół |
| **Regulacja wysokości:** | Min. 150 mm |
| **Interfejs Montażowy VESA:** | 100 x 100 mm |
| **Dołączone przewody:** | Min. 1 x kabel HDMIMin. 1 x kabel USBMin. 1 x DP |
| **Certyfikaty:** | Min. CE, WEEE |
| **Konsumpcja energii (typowo):** | Max. 34W |
| **Pobór Mocy (czuwanie):** | Max. 0.55 W |
| **Wymiary (szer./głęb./wys.)** | Max. 62 cm x 22 cm x 55 cm – z podstawką |
| **Gwarancja producenta:** | Min. 3 lata |