Załącznik nr 2 do Zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAKRESEM CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH.**

ZAMAWIAJĄCY: **17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**ul. 4 Marca 5; 75-901 Koszalin**

OPRACOWANIE: **SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA**

 **NIERUCHOMOŚCI INFRASTRUKTURY**

 **17 WOG**

 **ul. 4 Marca 3**

 **75-901 KOSZALIN**

 **tel.: 261 345-68-28**

AUTOR: Technik Sekcji TUN

Kierownik Sekcji TUN

# WSTĘP

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usług
 w zakresie przeglądów i konserwacji oraz napraw drzwi i przegród przeciwpożarowych
 w jednostkach wojskowych znajdujących się na zaopatrzeniu 17 WOG Koszalin.

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności konserwację i naprawy oraz usługa pogotowia technicznego (*serwisu)* w niżej wymienionych obiektach:

1. Kompleks wojskowy w Koszalinie przy ul. 4 Marca
2. Kompleks wojskowy w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 66
3. Kompleks wojskowy w Darżewie
4. Kompleks wojskowy w Kołobrzegu przy ul. Koszalińska 76
5. Kompleks wojskowy w Gąskach / M. Pleśna 76-037 Będzino
6. Kompleks wojskowy w Kołobrzegu przy ul. Wiosenna 4a

 g) Kompleks wojskowy w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 30

3. W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi:

1. Dwa przeglądy i konserwację w zakresie wyszczególnionym poniżej.
2. Niezbędne naprawy drzwi i przegród przeciwpożarowych.

**2. ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH** **DRZWI**

 **I PRZEGRODY PRZECIWPOŻAROWE**

a) ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu;

b) kontrola oznakowania identyfikacyjnego drzwi ;

c) ocena swobody ruchu skrzydła;

d) kontrola uszczelek;

e) kontrola poprawności zamykania drzwi;

f) kontrola sprawności elementów zamka drzwi;

g) kontrola sprawności samozamykacza drzwi;

h) kontrola elementów drzwi pod względem zużycia;

i) smarowanie wszystkich ruchomych elementów drzwi;

j) regulacja elementów drzwi;

k) dokręcenie luźnych elementów drzwi;

l) usuwanie drobnych niesprawności;

ł) sporządzenie protokołu z przeglądu.

 Po dokonanym przeglądzie konserwacyjnym każde sprawdzone drzwi powinny być zaopatrzone w naklejkę kontrolną z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego przeglądu lub w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”.

Materiały niezbędne do wykonania przeglądu i konserwacji oraz drobnych napraw
w szczególności: czyściwo, taśmy izolacyjne, śruby, podkładki, nakrętki oraz inne drobne materiały i środki Wykonawca dostarcza w ramach otrzymywanego wynagrodzenia.

3. **WYMAGANIA DODATKOWE**

3.1 Dla realizacji zamówienia Wykonawca winien dysponować personelem:

* posiadającym doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych
z przeglądem i konserwacją drzwi przeciwpożarowych

3.2 Wykonawca wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia,

 zobowiązany jest **z chwilą zawarcia umowy**  przedstawić w załączniku  **–**

  **wykaz osób /\***. Należy również podać informacje na temat ich

 kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych

 przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania osobą

 (np. umowa o pracę , zlecenie, dzieło, właściciel itp.)

 3.3 Wykonawca zobowiązany jest załączyć również **z chwilą zawarcia umowy**

„Wniosek o wydanie przepustek (karty dostępu) stałych lub okresowych

 do obiektów wojskowych dla podmiotów zewnętrznych” wraz ze zdjęciami.

 3.4 Wykonawca nie może powierzyć bez zgody Zamawiającego realizacji

 Umowy innemu wykonawcy ani też przelać na niego swoich praw

 wynikających z umowy.

 3,5 Wykonawcę obowiązuje zakaz używania aparatów latających nad terenem

 Wojskowym.