Załącznik nr 2.8 do SWZ

**Formularz wymaganych parametrów technicznych**

**Nr postępowania 35/ZP/2024**

**Pakiet nr 8**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa uniwersalnej maszyny do koszenia trawy** o parametrach technicznych zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.
3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności dla Pakietu nr 8 określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4.2 do SWZ.

**Uniwersalna maszyna do koszenia trawy** – **1 szt.**

Producent ………………………..

Model ………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
| 1 | Typ maszyny: ciągniona | TAK/NIE\* |
| 2 | Rodzaj zaczepu: górny | TAK/NIE\* |
| 3 | Szerokość całkowita od 193 do 215 cm | Szer. całkowita……………………… cm (podać wartość)\* |
| 4 | Szerokość robocza od 150 do 170 cm | Szer. robocza………………………… cm (podać wartość)\* |
| 5 | Rodzaj napędu: WOM | TAK/NIE\* |
| 6 | Typ zawieszenia – sztywny | TAK/NIE\* |
| 7 | Liczba kół jezdnych: 2 koła | TAK/NIE\* |
| 8 | Pojemność zbiornika na trawę min 2,4 m3 | ………………………… m3  (podać wartość)\* |
| 9 | Możliwość wysypu hydraulicznego: min. wysokość 205 cm | ………………………… cm  (podać wartość)\* |
| 10 | Głowica wielofunkcyjna umożliwiająca montaż noży bijakowych lub noży wertykulacyjnych | TAK/NIE\* |
| 11 | Możliwość zamontowania dodatkowego osprzętu, np. szczotki zamiatającej | TAK/NIE\* |
| 12 | W zestawie noże bijakowe, wałek odbioru (przekazania) mocy, sterowanie hydrauliką zbiornika | TAK/NIE\* |
| 13 | Ciężar maszyny nieobciążonej od 800 do 1200 kg | ………………………… kg  (podać wartość)\* |
| 14 | Masa dopuszczalna od 1300 do 1500 kg | ………………………… kg  (podać wartość)\* |
| 15 | Serwis gwarancyjny - odległość do punktu serwisowego nie większa niż 50 km od Skierniewic | ***adres serwisu****:.…………………………………*  *…………………………………………………..*  *………………………………………………….*  *(Podać adres serwisu – ul, miejscowość, kod pocztowy)\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Gwarancja : 24 miesiące;

2. Termin dostawy: **do 16 grudnia 2024r.**

3. Miejsce dostawy: ESD Nowy Dwór-Parcela 35, 96-115 Nowy Kawęczyn