**WNIOSEK**

Poznań, dnia 29 grudnia 2023 r.

### Dotyczy: Postępowania na adaptację pomieszczenia w piwnicy budynku „A” Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby przeniesienia kuchni mlecznej ****(ID 868271)****

**WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA**

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści ogłoszenia:

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa urządzeń sanitarnych jest po stronie Zamawiającego a w wycenie należy przyjąć jedynie montaż; w przeciwnym przypadku prosimy o sprecyzowanie co należy przyjąć w wycenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy ująć:

-dostawę i montaż umywalki wraz z armaturą (pom. kuchni mlecznej), wykonanie instalacji zasilania i odpływu dla umywalki. Zamawiający wymaga dostawy i montażu baterii bezdotykowej, produkt referencyjny: Oras Medipro Bateria umywalkowa bezdotykowa chrom 5522F, zasilanie niskonapięciowe – bezpieczne poprzez zasilacz lub transformator 230V lub inna o parametrach nie gorszych niż wskazane,

- montaż zlewozmywaka dwukomorowego wraz z armaturą (dostawa zlewozmywaka z armaturą po stronie Zamawiającego) z przeniesieniem instalacji zasilania i odpływu.

**Pytanie:**

Czy w wycenie należy przyjąc zmianę lokalizacji podejść wod-kan do urządzeń sanitarnych, jeśli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź: j**

Jak w pytaniu powyżej.

**Pytanie:**

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót branży wentylacyjnej jaki należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:**

Koncepcja wentylacji została wskazana w opisie przedmiotu zamówienia (pkt.12). Dobór rozwiązań, komponentów leży w zakresie Wykonawcy.

**Pytanie:**

Czy w związku z pytaniami do przetargu i koniecznością uwzględnienia odpowiedzi w ofercie Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 04.01.2024r., do godz. 10.00