**Załącznik nr 1A**

**Kalkulacja cenowa**

**„Remont pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w Chmielnie użyczonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski - kontynuacja ”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Wartość netto** | **Cena brutto** |
| **1.** | 1. Pierwsze pomieszczenie:  - oczyszczenie drzwi  - ułożenie płyt g-k na ścianach i suficie w pierwszym pomieszczeniu o wymiarach 2,40x1,50 x2,20 m  - malowanie ścian i sufitu (kolor biały)  - wyrównanie podłogi oraz ułożenie paneli podłogowych (gr. 9 mm),  - montaż listew przy podłogowych  - wyprowadzenie przewodu elektrycznego do przyszłego oświetlenia klatki schodowej |  |  |
| **2.** | 2. Drugie pomieszczenie:  - wypoziomowanie podłogi w pomieszczeniu o wymiarach 6.30 x4.60 m,  - ułożenie płyt osb o gr.24 mm,  - ułożenie paneli podłogowych (gr. 9 mm),  - montaż listew przy podłogowych,  - oczyszczenie i pomalowanie stopni między pomieszczeniami,  - montaż żyrandola,  - dopasowanie drzwi |  |  |
| **3.** | 3. Trzecie pomieszczenie:  -wypoziomowanie podłogi w pomieszczeniu o wymiarach 6.30x3.40m,  - ułożenie płyt osb o gr. 24 mm,  - ułożenie paneli podłogowych (gr. 9 mm),  - montaż listew przy podłogowych,  - montaż żyrandola |  |  |
| **4.** | 4. Przejście pomiędzy pomieszczeniami:  -wybicie oraz obróbka przejścia pomiędzy pomieszczeniami a świetlicą wiejską,  - wypoziomowanie podłogi,  - ułożenie paneli (gr. 9 mm),  - montaż listew przy podłogowych,,  - dopasowanie drzwi |  |  |
| **Razem** | |  |  |