Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piła taśmowa do drewna:**   * moc silnika: 4 – 5,5 kW * wymiary stołu:  700-800 mm x 840-940 mm, * średnica kół: 700-740 mm, * wysokość cięcia: 400-500 mm, * szerokość cięcia: 600-750 mm, * prędkość skrawania: 20-30 m/s, * przechył stołu: 100-450, * stół roboczy pilarki taśmowej z żeliwa, * prowadnik piły taśmowej nad i pod stołem roboczym, * koła nośne z żeliwa * liniał przykładnicy w komplecie z maszyną, * narzędzia do obsługi, * deklaracja zgodności CE, * waga maszyny: 400 – 650 kg, * oferta musi zawierać informację o wadze maszyny, * szkolenie z obsługi maszyny u Zamawiającego, * montaż u Zamawiającego, * transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, * koszt transportu wliczony w cenę, * DTR w języku polskim, * gwarancja min. 12 miesięcy. | kpl | 1 |  |