Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piła taśmowa do drewna:*** moc silnika: 4 – 5,5 kW
* wymiary stołu: 700-800 mm x 840-940 mm,
* średnica kół: 700-740 mm,
* wysokość cięcia: 400-500 mm,
* szerokość cięcia: 600-750 mm,
* prędkość skrawania: 20-30 m/s,
* przechył stołu: 100-450,
* stół roboczy pilarki taśmowej z żeliwa,
* prowadnik piły taśmowej nad i pod stołem roboczym,
* koła nośne z żeliwa
* liniał przykładnicy w komplecie z maszyną,
* narzędzia do obsługi,
* deklaracja zgodności CE,
* waga maszyny: 400 – 650 kg,
* oferta musi zawierać informację o wadze maszyny,
* szkolenie z obsługi maszyny u Zamawiającego,
* montaż u Zamawiającego,
* transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
* koszt transportu wliczony w cenę,
* DTR w języku polskim,
* gwarancja min. 12 miesięcy.
 | kpl | 1 |  |