**Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie na kutrze „SNB-US-1” prac remontowych w zakresie:

* demontaż starych i montaż nowych okien z poliwęglanu (wymiary okien: 750 mm x 600 mm - 6 sztuk; 1750 mm x 700 mm - 1 sztuka; 1700 mm x 650 mm - 1 sztuka; 700 mm x 700 mm - 4 sztuki),
* prace w sterówce: oklejenie wnętrza (sklejka dębowa, wymiary okleiny: 2500 mm x 2000 mm - 2 sztuki; 1900 mm x 2000 mm - 2 sztuki), wykonanie nowych ram okiennych z litego drewna dębowego, wykonanie nowego sufitu (wymiary sufitu: 2500 mm x1900 mm - 1 sztuka), wykonanie nowych blatów, założenie listew wykończeniowych,
* prace w pomieszczeniu laboratoryjnym: wykonanie nowej zabudowy z szafkami i blatami na grodzi, oklejenie ścian sklejką dębową przy zabudowie (ściana z zabudową – 2000 mm x 750 mm; szafki - wys. 1300 mm, szer. 1700 mm, gł. 450 mm; blat - szer. 500 mm, dł. 1750 mm; drzwiczki 4 sztuki – 300 mm x 700 mm).