**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***„Latarnie stylowe dwuramienne”.***

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu.

1. Nazwa i adres Wykonawcy, numer NIP: ……………….. REGON: ……………….
2. Cena netto: ............................................zł (słownie: …………………………………)

Stawka podatku VAT .......% wynosi: ................................................... zł

(słownie: ………………………………………………………….………………….)

Cena brutto: .........................zł (słownie: …………………….………………………)

Ceny za poszczególne pozycje prezentuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Wartość jedn. netto w zł | Wartość ogólna netto w zł | VATw % | Wartość ogólna brutto w zł | Producent/ Typ |
|  | **Słup latarni –** wys. od 7000 mm – do 8000 mm**,**- słup oświetleniowy stalowy/aluminiowy stylizowany,- drzwiczki inspekcyjne, - kolor grafitowy, - przygotowany do montażu do fundamentu prefabrykowanego. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Ramię latarni** – rozpiętość ramienia od słupa do klosza – minimum 1200 mm,wysokość ramienia minimum 1500 mm. Dane techniczne: - ramię stalowe lub aluminiowe, stylizowane, - kolor grafitowy. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **Fundament** – wysokość minimum 1300 mm, szerokość minimum 320 mm. Dane techniczne:- element prefabrykowany, żelbetowy,- beton minimum klasy C30/37, spełniający normę PN-EN 14991:2010, prefabrykaty z betonu, - elementy fundamentów, ze stalowymi kotwami do montażu słupa. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Oprawa ze źródłem światła** – szerokość ok. 700 mm, wysokość od 600 do 700 mm,- skompletowany lampion (oprawa) stylizowany,- oprawa składająca się z korpusu oraz klosza,- oprawa ozdobna, - korpus aluminiowy, - klosz oprawy przeźroczysty,- źródło światła: LED,- zasilanie: ~ 230/50 HZ,- klasa ochronności: minimum I, - minimum IP65 – część elektryczna, - minimum IP65 – część optyczna, - moc – minimum 50 W,- temperatura barwowa ok. 4000 K. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | **Złącze słupowe** (tablica bezpiecznikowa),- złącza czterotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 4 do 10 mm2 do 4 x 35 mm2,- maksymalnie 3 kable,- możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

**Wszystkie dostarczone elementy latarni powinny być ze sobą kompatybilne.**

**Do ceny jednostkowej towaru należy doliczyć koszty transportu.**

1. Oferujemy:

………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 (Proszę wpisać inne istotne warunki zamówienia np. termin realizacji zamówienia, okres gwarancji itp.)

1. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ……………………………………………………………………………………

*Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu\*.*

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) oraz*  *ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).*

*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).*

 ............................................................

 *(Podpis osoby upoważnionej do*

 *reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym)*