**Załącznik nr 2D do SWZ**

**Zadanie nr 4**

**WYKAZ SPEŁNIANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Urządzenia/ podzespół** | | **Parametry minimalne** | **Spełnia**  **TAK/NIE** | **Producent/ marka/typ/kod producenta** |
| **1.** | | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolorowe** | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe o poniższych parametrach: |  |  |
| Technologia druku: | Laserowa. |  |  |
| Rodzaj druku: | Kolorowy. |  |  |
| Szybkość druku: | Min. 30 stron A4 na minutę w trybie jednostronnym (mono i kolor). |  |  |
| Druk dwustronny: | Automatyczny. |  |  |
| Podajniki dokumentów: | Dwustronny jednoprzebiegowy. |  |  |
| Podajnik papieru: | Uniwersalny na 250 arkuszy i taca wielofunkcyjna. |  |  |
|  | Niezależne tonery i bębny światłoczułe. |  |  |
|  | Oryginalne startowe materiały eksploatacyjne producenta urządzenia. |  |  |
|  | Możliwość instalacji materiałów eksploatacyjnych (tonery) o wydajności nie mniejszej niż 6 000 stron A4 każdy (przy 5% pokryciu). |  |  |
|  | Oryginalny bęben / bębny na min. 100 000 wydruków każdy. |  |  |
| Wbudowane interfejsy: | USB 2.0.  Interfejs USB host.  1000BaseT. |  |  |
| Panel operacyjny i interfejs użytkownika urządzenia: | Kolorowy i dotykowy.  Całkowicie w języku polskim. |  |  |
|  | Skanowanie w kolorze.  Skanowanie do email, FTP, USB host.  Rozdzielczość skanowania 600 dpi.  Typy plików: PDF (kompresowany, szyfrowany), JPEG, TIFF, XPS. |  |  |
|  | Ustawienie obrazu (tekst, zdjęcie, tekst i zdjęcie). |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 12 miesięcy. Karty gwarancyjne indywidualne i pisemne dla każdego urządzenia oddzielnie. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj Urządzenia/ podzespół** | | **Parametry minimalne** | **Spełnia**  **TAK/NIE** | **Producent/ marka/typ/kod producenta** |
| **1.** | | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne** | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne o poniższych parametrach: |  |  |
| Technologia druku: | Laserowa. |  |  |
| Rodzaj druku: | Monochromatyczny. |  |  |
| Szybkość druku: | Min. 45 stron A4 na minutę w trybie jednostronnym. |  |  |
| Druk dwustronny: | Automatyczny. |  |  |
| Podajniki dokumentów: | **Dwustronny jednoprzebiegowy lub dwustronny odwracający oryginał.** |  |  |
| Podajnik papieru: | Uniwersalny na 500 arkuszy i taca wielofunkcyjna. |  |  |
|  | Niezależny toner i bęben światłoczuły. |  |  |
|  | Oryginalne startowe materiały eksploatacyjne producenta urządzenia. |  |  |
|  | Możliwość instalacji materiałów eksploatacyjnych (tonery) o wydajności nie mniejszej niż 12 500 stron A4 (przy 5% pokryciu). |  |  |
|  | Oryginalny bęben / bębny na min. 100 000 wydruków. |  |  |
| Wbudowane interfejsy | USB 2.0.  Interfejs USB host.  1000BaseT. |  |  |
| Panel operacyjny i interfejs użytkownika urządzenia: | Kolorowy i dotykowy lub **z monochromatycznym wyświetlaczem LCD.**  Całkowicie w języku polskim. |  |  |
|  | Skanowanie w kolorze.  Skanowanie do email, FTP, USB host.  Rozdzielczość skanowania 600 dpi.  Typy plików: PDF (kompresowany, szyfrowany), JPEG, TIFF, XPS. |  |  |
|  | Ustawienie obrazu (tekst, zdjęcie, tekst i zdjęcie). |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 12 miesięcy. Karty gwarancyjne indywidualne i pisemne dla każdego urządzenia oddzielnie. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. |  |  |